צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | עבודות בניה הנדסית | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | השם | [Go](#Seif2) | 2 |

צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן - הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

1. המונח עבודת בניה הנדסית (בלשון הפקודה - עבודת בניה מכונאית) יכלול:

עבודות בניה הנדסית

(1) דרך, מגרש חניה או מסלול תעופה;

(2) סכר או קיר מגן;

(3) קיר תומך שגבהו 150 ס"מ או יותר מעל פני הקרקע;

(4) מיתקן עצירה או אגירה לחומר כל שהוא שקיבולו הוא 75 מטרים מעוקבים או יותר;

(5) תעלה, להוציא תעלה המיועדת להשקאה שעמקה אינו עולה על 120 ס"מ;

(6) בור שעמקו עולה על 180 ס"מ, בור שופכין, בור רקב או בור מחלחל.

2. לצו זה ייקרא "צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961".

השם

ו' בטבת תשכ"ב (13 בדצמבר 1961) יגאל אלון

שר העבודה

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [ק"ת תשכ"ב מס' 1240](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-1240.pdf) מיום 28.12.1961 עמ' 980. [↑](#footnote-ref-1)