תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),   
תשמ"ד-1984

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

בריאות – בריאות בעבודה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק | [Go](#Seif2) | 3 |
| סעיף 3 | חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות | [Go](#Seif3) | 3 |
| סעיף 4 | אמצעי גיהות סביבתיים ואישיים | [Go](#Seif4) | 4 |
| סעיף 5 | חובת הדרכה | [Go](#Seif5) | 4 |
| סעיף 6 | חובת בדיקות רפואיות | [Go](#Seif6) | 4 |
| סעיף 7 | היקף הבדיקה הרפואית | [Go](#Seif7) | 4 |
| סעיף 8 | חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות | [Go](#Seif8) | 4 |
| סעיף 9 | פנקס בריאות | [Go](#Seif9) | 5 |
| סעיף 10 | חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות | [Go](#Seif10) | 5 |
| סעיף 11 | אי התאמה לעבוד ברעש מזיק | [Go](#Seif11) | 5 |
| סעיף 12 | הודעה למפקח על אי התאמת העובד | [Go](#Seif12) | 5 |
| סעיף 13 | איסור העבדה אחר קבלת התראה | [Go](#Seif13) | 6 |
| סעיף 14 | חובת הודעה על עבודה ברעש מזיק | [Go](#Seif14) | 6 |
| סעיף 14א | פטור | [Go](#Seif15) | 6 |
| סעיף 15 | הוראת מעבר | [Go](#Seif16) | 6 |
| סעיף 16 | תחילה | [Go](#Seif17) | 6 |

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),   
תשמ"ד-1984[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה:

הגדרות

"רעש מזיק" – רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק בריאות לעובד החשוף לו במקום עבודתו;

"רעש מתמשך" – רעש שמפלסו קבוע או משתנה, הנמשך ברציפות יותר משניה אחת, והנמדד ביחידות dB(A), בעזרת מד רעש מכוייל המכוון למצב Leq, ומשך המדידה 30 שניות לפחות, או כמשך הרעש, אם הרעש נמשך פחות מ-30 שניות;

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 597

**החלפת הגדרת "רעש מתמשך"**

הנוסח הקודם:

~~"רעש מתמשך" – רעש מתמשך קבוע או רעש מתמשך משתנה;~~

"רעש מתמשך קבוע" – (נמחק);

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**מחיקת הגדרת "רעש מתמשך קבוע"**

הנוסח הקודם:

~~"רעש מתמשך קבוע" – רעש מתמשך כשההפסקות בין שיא רעש אחד למשנהו קצרות משניה אחת והנמדד ביחידות dB(A), כאשר מכשיר המדידה המכוייל מכוון למצב איטי (Slow);~~

"רעש מתמשך משתנה" – (נמחק);

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**מחיקת הגדרת "רעש מתמשך משתנה"**

הנוסח הקודם:

~~"רעש מתמשך משתנה" – רעש שאינו רעש התקפי, אולם הגורם למכשיר המדידה המכוייל המכוון למצב מהיר (Fast) הפרש העולה על = 10dB(A) בין הקריאה המרבית לבין הקריאה המזערית, והנמדד ביחידות dB(A) כאשר מכשיר המדידה המכוייל מכוון למצב שווה ערך או מפלס משוקלל (Leq);~~

"רעש התקפי" – רעש שמתקיימים לגביו שני אלה:

תק' תשנ"ה-1995

(1) הוא נמשך ברציפות פחות משניה אחת;

(2) בזמן מדידת הרעש קיים הפרש העולה על 20dB(L) או 20dB(C) בין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב "SLOW" לבין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב "PEAK"; רעש כאמור יימדד ב-dB(L) במד-רעש מכוייל המכוון למצב "PEAK";

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**החלפת הגדרת "רעש התקפי"**

הנוסח הקודם:

~~"רעש התקפי" – רעש המגיע לשיאו בפרק זמן שאינו עולה על 0.35 שניה והנמשך זמן קצר (לא יותר מאשר 0.5 שניה) ובהפסקות בין שיא רעש אחד למשנהו הארוכות משניה אחת, הנמדד ביחידות dB(A) בעזרת מכשיר מדידה מכוייל המצוייד במנגנון למדידת רעש התקפי (Impact או Impulse);~~

"dB(A)", "dB(C)", "dB(L)" – מצבי מדידת רעש בסקלות A, C או L, שהינן סקלות השקלול המוגדרות בהתאם לתקן;

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**החלפת הגדרת "dB(A)" בהגדרת "dB(A)", "dB(C)", "dB(L)"**

הנוסח הקודם:

~~"dB(A)" – דציבל A שהוא יחידה למדידת מפלס רעש כהגדרתה בפרסום האחרון של הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה שהופקד לעיון הציבור במחלקת הפיקוח על העבודה, משרד העבודה והרווחה, המשרד הראשי, ירושלים;~~

"Leq" – מפלס רעש שווה ערך או משוקלל ב-dB(A);

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**הוספת הגדרת "Leq"**

"מד-רעש" – מכשיר לפי דרישות התקן, למדידת מפלסי רעש;

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**הוספת הגדרת "מד רעש"**

"תדירות" – מספר מחזורים של גלי קול לשניה הנמדד ביחידות הרץ;

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי" – מפלס הרעש המשוקלל או שווה הערך המרבי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות ,dB(A) אשר לגביו מותרת חשיפה לפרק זמן מסוים ביום עבודה בן 8 שעות;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי" – מפלס הרעש המשוקלל או שווה הערך המרבי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות dB(A), אשר לגביו מותרת חשיפה לפרק זמן מסוים ביום עבודה בן 8 שעות;

"חשיפה מרבית מותרת לרעש התקפי" – מפלס הרעש ההתקפי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות,dB(A) בעזרת מכשיר המצוייד במנגנון למדידת רעש התקפי, שלגביו מותרת חשיפה לפי מספר ההתקפים ליום עבודה בן 8 שעות;

"עובד ברעש מזיק" – כל אחד מאלה:

תק' תש"ס-2000

(1) אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה;

(2) אדם החשוף, במקום עבודתו, לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא עובד 200 שעות בשנה לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תקופה שונה ממנה לגבי מקום עבודה מסוים;

מיום 30.10.1990

**תק' תשנ"א-1990**

[ק"ת תשנ"א מס' 5303](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5303.pdf) מיום 30.10.1990 עמ' 150

"עובד ברעש מזיק" – אדם החשוף במקום עבודתו לרעש מזיק מתמשך או התקפי, וכן אדם העובד עבודה מלאה או חלקית לפחות חודש בשנה באחת מהעבודות או מתהליכי העבודה הנקובים בתוספת הראשונה, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת;

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**החלפת הגדרת "עובד ברעש מזיק"**

הנוסח הקודם:

~~"עובד ברעש מזיק" – אדם החשוף במקום עבודתו לרעש מזיק מתמשך או התקפי, וכן אדם העובד עבודה מלאה או חלקית לפחות חודש בשנה באחת מהעבודות או מתהליכי העבודה הנקובים בתוספת הראשונה, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת;~~

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**החלפת הגדרת "עובד ברעש מזיק"**

הנוסח הקודם:

~~"עובד ברעש מזיק" – אדם החשוף במקום עבודתו לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המותרת לרעש מתמשך והתקפי או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי, וכן אדם העובד באחת מהעבודות או מתהליכי העבודה הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה, ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, לפחות חודש בשנה, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;~~

"בודק מעבדתי מוסמך" – עובד במעבדה מוסמכת שאישר מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש;

תק' תשמ"ה-1985

תק' תש"ס-2000

מיום 7.7.1985

**תק' תשמ"ה-1985**

[ק"ת תשמ"ה מס' 4833](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4833.pdf) מיום 7.7.1985 עמ' 1686

"בודק מעבדתי מוסמך" – עובד במעבדה מוסמכת שאישר ~~שר העבודה והרווחה~~ מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש;

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

"בודק מעבדתי מוסמך" – עובד במעבדה מוסמכת שאישר מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש;

"מעבדה מוסמכת" – מעבדה שהסמיך מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום שבו עובדים ברעש;

תק' תשמ"ה-1985

תק' תש"ס-2000

מיום 7.7.1985

**תק' תשמ"ה-1985**

[ק"ת תשמ"ה מס' 4833](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4833.pdf) מיום 7.7.1985 עמ' 1686

"מעבדה מוסמכת" – מעבדה שאישר ~~שר העבודה והרווחה~~ מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום שבו עובדים ברעש;

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

"מעבדה מוסמכת" – מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום שבו עובדים ברעש;

"מיפוי מפלסי רעש" – עריכת מדידות, רישום ומיפוי טופוגרפי של מפלסי הרעש בתחנות העבודה השונות, שבהן קיימת חשיפה לרעש;

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**החלפת הגדרת "מיפוי מפלסי רעש"**

הנוסח הקודם:

~~"מיפוי מפלסי רעש" – עריכת מדידות ורישום רעש בתחנות העבודה שבהן קיימת חשיפה לרעש;~~

"מגיני אזניים" – אטמי אזניים הממוקמים בתוך תעלת האוזן החיצונית או אוזניות המכסות את אפרכסת האוזן והמיועדים להקטין את הרעש המגיע לאוזן, הן לפי מפלס הרעש והן לפי תדירויות הרעש;

"רופא מורשה" – רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

תק' תשנ"ב-1991

מיום 17.10.1991

**תק' תשנ"ב-1991**

[ק"ת תשנ"ב מס' 5391](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5391.pdf) מיום 17.10.1991 עמ' 272

**החלפת הגדרת "רופא מורשה"**

הנוסח הקודם:

~~"רופא מורשה" – רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;~~

"שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

תק' תש"ס-2000

(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

"שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

~~(2) קופת חולים כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;~~

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

"תקן" – תקנים 651 ו-804 של הוועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה (IEC), המופקדים לעיון הציבור באגף הפיקוח על העבודה במשרד הראשי של משרד העבודה והרווחה, בירושלים, וכן במכון התקנים הישראלי בתל-אביב.

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**הוספת הגדרת "תקן"**

2. במפעל או במקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק, תהיה החשיפה המשוקללת המותרת לרעש מתמשך והתקפי, כמפורט בטבלה 1 ואיור 1 שבתוספת השניה, והחשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי תהיה כמפורט בטבלה 2 ובאיור 2 שבתוספת השניה.

הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק

3. המעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח שעובדים בו ברעש מזיק –

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

תק' תש"ס-2000

(1) יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשנתיים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

תק' תשמ"ז-1987

תק' תשנ"ה-1995

תק' תש"ס-2000

(2) יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים, וימסור להם, לפי בקשתם, עותק של התוצאות;

תק' תש"ס-2000

(3) ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; על תוצאות הבדיקות כאמור ישמור המעביד במשך 20 שנים לפחות;

תק' תש"ס-2000

(4) ביצע מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות האמורות שביצעה, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך 20 שנים לפחות.

תק' תש"ס-2000

מיום 19.3.1987

**תק' תשמ"ז-1987**

[ק"ת תשמ"ז מס' 5015](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5015.pdf) מיום 19.3.1987 עמ' 641

(1) יערוך בדיקות סביבתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשנה לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

(1) יערוך בדיקות סביבתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, ~~אחת לשנה לפחות~~ אחת לשנתיים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

חובת עריכת בדיקותת סביבתיות תעסוקתיות

3. המעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח שעובדים בו ברעש מזיק –

(1) יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשנתיים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

(2) יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים, וימסור להם, לפי בקשתם, עותק של התוצאות;

(3) ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; על תוצאות הבדיקות כאמור ישמור המעביד במשך 20 שנים לפחות;

(4) ביצע מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות האמורות שביצעה, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך 20 שנים לפחות.

4. במקום עבודה או בתהליך עבודה, שבו נמצאו מפלסי רעש הגבוהים מאשר החשיפה המירבית המותרת, ינקוט המחזיק אמצעים אלה:

אמצעי גיהות סביבתיים ואישיים

(1) יפחית באמצעים טכניים-הנדסיים את מפלסי הרעש הגבוהים, הן במקום העבודה והן בחדרי העבודה, כדי שיגיעו לרמה הנמוכה מהחשיפה המרבית המותרת;

(2) יפחית את משך השהיה של עובד בסביבת רעש מזיק אל מתחת לזמן החשיפה המרבי המותר;

(3) יבודד כל מקום עבודה שבו מפלסי הרעש גבוהים מהחשיפה המרבית המותרת באופן שרק העובדים החיוניים לתהליך העבודה יימצאו באותו מקום;

(4) יספק לעובדים ברעש מזיק מגיני אוזניים מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם ולשמור על שלמותם ונקיונם; השימוש במגיני אוזניים יהיה עד לביצוע האמור בפסקה (1) ולא כתחליף לו, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי אחרת;

(5) יתלה שילוט קבוע ובולט לעין שבו נאמר: "אזור רעש מזיק - חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים; העובדים חייבים בבדיקות רפואיות תקופתיות על ידי שירות רפואי מוסמך".

5. המעביד ידריך את העובדים ברעש מזיק, הן בכתב והן בעל פה, אחת לשנה לפחות, לגבי הנזק הבריאותי מרעש מזיק והאמצעים שיש לנקוט להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק.

חובת הדרכה

6. (א) לא יועבד אדם ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק.

חובת בדיקות רפואיות

(ב) לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד ברעש מזיק.

(ג) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להקדים את מועד הבדיקה החוזרת.

(ד) לא הופיע עובד לבדיקה רפואית חוזרת במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד, והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

תק' תשנ"ה-1995

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**הוספת תקנת משנה 6(ד)**

7. (א) הבדיקה הרפואית הראשונית תכלול את אלה:

היקף הבדיקה הרפואית

(1) אנמנזה רפואית כללית, לרבות התייחסות לנטילת תרופות אוטו-טוקסיות;

(2) אנמנזה תעסוקתית, לרבות התייחסות לשירות בצבא;

(3) בדיקה קלינית כללית, לרבות מדידת לחץ דם;

(4) בדיקה אודיומטרית;

(5) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) בדיקה רפואית חוזרת תכלול את אלה:

(1) בדיקה אודיומטרית;

תק' תשנ"ב-1991

(2) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשנ"ב-1991

מיום 17.10.1991

**תק' תשנ"ב-1991**

[ק"ת תשנ"ב מס' 5391](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5391.pdf) מיום 17.10.1991 עמ' 272

(ב) בדיקה רפואית חוזרת תכלול את אלה:

~~(1) אנמנזה תעסוקתית משלימה;~~

~~(2)~~ (1) בדיקה אודיומטרית;

~~(3) בדיקה קלינית כללית לרבות מדידת לחץ דם, ובדיקת שיווי המשקל;~~

~~(4)~~ (2) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

8. שירות רפואי מוסמך ינהל לגבי כל עובד שהוא בודק כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו, מענו, וכן פרטים אלה:

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית, לרבות הבדיקה האודיומטרית;

(2) שם המעביד ומקום המפעל;

(3) תיאור עבודת העובד ברעש מזיק ומפלסי הרעש שנמצאו במקום עבודתו;

(4) ממצאי הבדיקה הקלינית והעתק הבדיקה האודיומטרית;

(5) מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק בדבר התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד ברעש מזיק;

(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

9. (א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השלישית ויאשרו אותם בחתימה ובחותמת; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

פנקס בריאות

(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד ברעש מזיק, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלו; הפסיק העובד ברעש מזיק לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לשירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

תק' תש"ס-2000

(ג) שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד ברעש מזיק, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלו; הפסיק העובד ברעש מזיק לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס ~~לידי העובד, שיהיה חייב לשמור עליו~~ לשירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

10. (א) הבדיקות הרפואיות, בהתאם לתקנה 6, ייערכו לפי פניית המעביד לגבי עובד, בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

(ב) עובד חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות יחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

11. (א) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל לעבוד ברעש מזיק, אם בבדיקה הראשונית נמצא אצלו אחד מאלה:

אי-התאמה לעבוד ברעש מזיק

(1) ירידה בכושר השמיעה התחושתית-עצבית, בשתי האוזניים;

מעל ל-20 דציבל בממוצע, בתדירויות של 1000 ו-2000 הרץ;

מעל ל-30 דציבל בממוצע, בתדירות של 3000 הרץ;

מעל ל-40 דציבל בממוצע, בתדירות של 4000 הרץ.

(2) אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

(ב) יראו עובד כמי שאינו מתאים להמשיך לעבוד ברעש מזיק, אם בבדיקה החוזרת נמצא אצלו אחד מאלה:

(1) ירידה בכושר השמיעה התחושתית-עצבית, בשתי האוזניים מעל ל-30 דציבל בממוצע, בתדירויות של 1000, 2000, 3000 ו-4000 הרץ, הנוטה להחמרה מבדיקה חוזרת אחת לקודמתה, בהתחשב ביעילות השימוש במגיני האוזניים ובמגמה האבולוטיבית של הפגיעה באוזן הפנימית של העובד;

(2) (נמחקה);

תק' תש"ס-2000

(3) אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

(ג) רופא מורשה רשאי להמליץ, בהמלצה מנומקת בכתב, בפני מפקח עבודה אזורי על העסקת עובד ברעש מזיק, על אף האמור בתקנת משנה (א).

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**מחיקת פסקה 11(ב)(2)**

הנוסח הקודם:

~~(2) נזק באוזן הפנימית, באחת משתי האוזניים לפחות, לרבות הפרעות בשיווי המשקל;~~

12. (א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמה של אדם להיות עובד ברעש מזיק, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו ברעש מזיק, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנות.

הודעה למפקח על   
אי-התאמת העובד

(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) –

(1) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העסקת העובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לנציגות העובדים המייצגת את העובד ולשירות הרפואי המוסמך;

(2) יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לרעש מזיק וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

(ג) לא יוחזר עובד, כאמור, לעבודה ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד ברעש מזיק.

13. מעביד שקיבל התראה, כאמור בתקנה 12 יחדל להעביד את העובד כעובד ברעש מזיק תוך שבוע מיום קבלת ההתראה לגביו, בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

איסור העבדה אחר קבלת התראה

14. לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד ברעש מזיק, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, חודש מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

חובת הודעה על עבודה ברעש מזיק

14א. ראה מפקח עבודה אזורי, בעקבות בדיקה סביבתית של מפלס הרעש במקום עבודה שמבוצעים בו עבודה או תהליכי עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה, כי העובדים אינם חשופים עוד לרעש מזיק, רשאי הוא לפטור אותו מקום עבודה מתחולת התקנות, כולן או מקצתן, ורשאי הוא לעשות כן לתקופה קצובה, במגבלות ובתנאים אשר יורה.

פטור

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**הוספת תקנה 14א**

15. במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים ברעש מזיק לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 14, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

הוראת מעבר

16. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

העבודות או תהליכי העבודה שהעובד בהם נחשב כעובד ברעש מזיק:

(1) חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינה;

(2) ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה מכניים;

(3) ניסור, השחזה וליטוש מכניים;

(4) נגרות מכנית;

(5) מסגרות ופחחות, לרבות סימרור וחיתוך מתכות בגזים;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**החלפת פרט (5)**

הנוסח הקודם:

~~(5) מסגרות ופחחות, לרבות סימרור, חיתוך בגזים וריתוך חשמלי או אוטוגני;~~

(6) הפעלת ציוד מכני הנדסי וטרקטורים ללא תא מפעיל סגור;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**החלפת פרט (6)**

הנוסח הקודם:

~~(6) עיבוד שבבי;~~

(7) הפעלת פטישים פנוימטיים;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**החלפת פרט (7)**

הנוסח הקודם:

~~(7) שימוש בפטישים פנוימטיים או הידראולים;~~

(8) ניקוי עם או התזה בעזרת אויר דחוס;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

(8) ניקוי עם או התזה בעזרת אויר דחוס;

(9) הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראולים;

(10) הפעלת מלגזות בדיזל או בגז, ללא תא מפעיל סגור;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**החלפת פרט (10)**

הנוסח הקודם:

~~(10) הפעלת מנועים עם שריפה פנימית, לרבות טורבינות וגנרטורים;~~

(11) הסקת דודי קיטור בדלק נוזלי;

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**החלפת פרט (11)**

הנוסח הקודם:

~~(11) הסקת דודי קיטור ומים, למעט דודים חשמליים;~~

(12) הפעלת מדחסי אויר;

(13) הפעלת טורבינות וגנרטורים, מכסחות דשא, חרמשים ממונעים ומשורי שרשרת המונעים באמצעות מנוע של שריפה פנימית.

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

**הוספת פרט (13)**

תוספת שניה

(תקנה 2)

טבלה 1

תק' תשנ"ה-1995

חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי

תק' תש"ס-2000

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והקפי

מפלס הרעש, משך החשיפה המרבי

דציבל dB(A)-(A) המותר ליום עבודה

שעות

80 24

82 16

85 8

88 4

91 2

94 1

דקות

97 30

100 15

103 7.5

106 3.75

109 1.88

112 0.94

115\* 0.5

\* חשיפה לרעש משוקלל שמפלסו מעל 115dB(A) אסורה

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 598

**החלפת טבלה 1**

הנוסח הקודם:

~~מפלס הרעש,~~ ~~משך החשיפה המרבי~~

~~דציבל dB(A)-(A)~~ ~~המותר ליום עבודה (בשעות)~~

~~80~~ ~~16~~

~~85~~ ~~8~~

~~90~~ ~~4~~

~~95~~ ~~2~~

~~100~~  ~~1~~

~~105~~ ~~1/2~~

~~110~~ ~~1/4~~

~~115\*~~ ~~1/8~~

~~\* חשיפה לרעש משוקלל שמפלסו מעל 115 dB(A) אסורה.~~

איור מס' 1

תק' תשנ"ה-1995

תק' תש"ס-2000

חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי

(הושמט)

מיום 4.5.2000

**תק' תש"ס-2000**

[ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 432

חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והקפי

טבלה 2

חשיפה מרבית מותרת לרעש התקפי

מפלס הרעש, מספר ההתקפים המרבי המותר של רעש

בדציבל\*\* התקפי ביום עבודה בן 8 שעות

140\*\*\* 100

130 1,000

120 10,000

\*\* כפי שנמדד ב-dB(L) במד-רעש מכוייל המכוון למצב "PEAK".

תק' תשנ"ה-1995

\*\*\* חשיפה למפלס רעש התקפי העולה על 140 dB(L) אסורה.

מיום 22.7.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 599

~~\*\* כפי שנמדד ב dB peak במכשיר מדידה מכוייל המיועד לרעש התקפי.~~

~~\*\*\* חשיפה למפלס רעש התקפי שמעל ל-140 דציבל אסורה.~~

\*\* כפי שנמדד ב-dB(L) במד-רעש מכוייל המכוון למצב "PEAK".

\*\*\* חשיפה למפלס רעש התקפי העולה על 140 dB(L) אסורה.

איור מס' 2

מספר ההתקפים המרבי המותר של רעש התקפי ליום עבודה בן 8 שעות

(הושמט)

תוספת שלישית

(תקנה 9)

**פרטי רישום בפנקס בריאות**

(1) מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

(א) שם המשפחה ושם פרטי;

(ב) שם האב;

(ג) מספר הזהות;

(ד) תאריך לידה;

(ה) שם השירות הרפואי המוסמך שהוציא את הפנקס;

(ו) תאריך הוצאת הפנקס.

(2) מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):

(א) שם המעביד ומקום המפעל;

(ב) תיאור עבודת העובד, ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית, תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

(ג) תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב);

(ד) חתימת המעביד והחותמת שלו.

(3) מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

(א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית או חוזרת;

(ב) האם נתגלה ממצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;

(ג) האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;

(ד) אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;

(ה) קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד שהוקדם;

(ו) שם השירות הרפואי המוסמך;

(ז) שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

י"א באייר תשמ"ד (13 במאי 1984) אהרון אוזן

שר העבודה והרווחה

1. \* פורסמו [ק"ת תשמ"ד מס' 4647](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4647.pdf) מיום 21.6.1984 עמ' 1752.

   תוקנו [ק"ת תשמ"ה מס' 4833](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4833.pdf) מיום 7.7.1985 עמ' 1686 – תק' תשמ"ה-1985.

   [ק"ת תשמ"ז מס' 5015](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5015.pdf) מיום 19.3.1987 עמ' 641 – תק' תשמ"ז-1987.

   [ק"ת תשנ"א מס' 5303](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5303.pdf) מיום 30.10.1990 עמ' 150 – תק' תשנ"א-1990.

   [ק"ת תשנ"ב מס' 5391](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5391.pdf) מיום 17.10.1991 עמ' 272 – תק' תשנ"ב-1991.

   [ק"ת תשנ"ה מס' 5655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5655.pdf) מיום 22.1.1995 עמ' 597 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ששה חודשים מיום פרסומן.

   [ק"ת תש"ס מס' 6028](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6028.pdf) מיום 4.4.2000 עמ' 431 – תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [↑](#footnote-ref-1)