תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), תשנ"ג-1993

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | חובת התקנת דלת תא | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | דלת תא תקנית | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | בדיקת התקנה של דלת תא | סעיף 4 |
| 2 | [Go](#Seif4) | פטורים | סעיף 5 |
| 2 | [Go](#Seif5) | שמירת דינים | סעיף 6 |
| 2 | [Go](#Seif6) | עונשין | סעיף 7 |
| 2 | [Go](#Seif7) | תחילה | סעיף 8 |
| 2 | [Go](#Seif8) | הוראות מעבר | סעיף 9 |

תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), תשנ"ג-1993[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן - הפקודה), וסעיף 43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגהות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"בודק מוסמך" - מי שמפקח העבודה הראשי הסמיכו לערוך בדיקות וניסויים לענין מעליות;

"דלת-תא" - שער כמשמעותו בסעיף 65(2) בפקודה;

"הממונה" - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד-1984 (להלן - צו המעליות);

"מתקין מעליות" - בעל רשיון בר-תוקף, חתום ביד הממונה, לפי צו המעליות, לעסוק בהתקנת מעליות, או במתן שירות למעליות;

"מחזיק במעלית" - כל אחד מאלה: בעל החצרים שבהם נמצאת מעלית, לרבות המחזיק בחצרים כאמור ותופס מפעל שבהם, ובבית משותף - נציגות הבית;

"מעלית" - כמשמעותה בפקודה, למעט מעלית לנכים ומעלית לנשיאת טובין בלבד.

2. מחזיק במעלית שיש בה תא ללא דלת או שיש בה דלת סורג, חייב להתקין דלת-תא בכל פתח כניסה לתא.

חובת התקנת דלת-תא

3. מתקין מעליות לא יתקין דלת-תא במעלית, אלא מדגם תקני שאישר מכון התקנים.

דלת-תא תקנית

4. (א) בבואו להתקין דלת-תא, יכין מתקין מעליות מפרט טכני לאותה מעלית ובו השינויים הנדרשים במבנה המעלית עקב התקנת דלת התא; המפרט יתייחס לכל מעלית בנפרד.

בדיקת התקנה של דלת-תא

(ב) המפרט יוצג לאישורו של בודק מוסמך לפני התקנת דלת-התא.

(ג) לאחר התקנת דלת-התא, לא ישתמש אדם במעלית, אלא אם כן נבדקה המעלית בידי בודק מוסמך שימסור למחזיק במעלית תסקיר ובו קביעת עומס העבודה הבטוח של המעלית.

5. כל פטור מחובת התקנת דלת-תא שניתן לפני תחילתן של תקנות אלה, מכוח סעיף 70 לפקודה - בטל, ואולם רשאי מפקח העבודה הראשי, בתעודה ובתנאים שיפורטו בה, לפטור מחזיק במעלית מהוראות תקנות אלה אם אין, לדעתו, אפשרות טכנית להתקין דלת-תא במעלית.

פטורים

6. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

שמירת דינים

7. העובר על הוראה מהוראות תקנות 2, 3, 9(א) או (ג), דינו - מאסר ששה חודשים או קנס שלא יעלה על הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

עונשין

8. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

תחילה

9. (א) תוך ששה חודשים מיום התחילה, חובה על מחזיק במעלית ללא דלת-תא, להזמין מאת מתקין מעליות, התקנת דלת-תא (להלן - ההזמנה).

הוראות מעבר

(ב) בהזמנה שתיחתם בידי המזמין ומתקין המעליות יצויין מועד ההתקנה אשר לא יעלה על 30 חודשים מיום התחילה.

(ג) לאחר המועד האמור בתקנת משנה (ב) לא תופעל המעלית אלא אם כן הותקנה בה דלת-תא, זולת אם ניתן פטור לפי תקנה 5.

(ד) מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר בכתב, הארכת מועד הנקוב בתקנות משנה (א) או (ג), אם נסיבות הענין מצדיקות זאת.

כ' בסיון תשנ"ג (9 ביוני 1993) אורה נמיר

שרת העבודה והרווחה

1. \* פורסמו [ק"ת תשנ"ג מס' 5539](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5539.pdf) מיום 10.8.1993 עמ' 1054. [↑](#footnote-ref-1)