תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרה | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | איסור החזקה ושימוש בכלים | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | תחילה | סעיף 3 |

תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה, "כלי לשיקוע פינים בפעולה ישירה" - מכשיר, המנצל את אנרגיית הגזים, אשר נוצרת על ידי התלקחות חומר נפץ שבתחמיש, לתקיעת פינים בתוך חמרים שונים כגון בטון, לבנים ומתכות, כשהפין מואץ בו ישירות על ידי לחץ גזי השריפה.

הגדרה

2. לא יחזיק אדם במקום עבודה בכלי לשיקוע פינים בפעולה ישירה ולא ישתמש בו.

איסור החזקה ושימוש בכלים

3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת תשמ"ו (1 בינואר 1986).

תחילה

כ"ז בניסן תשמ"ד (29 באפריל 1984) אהרון אוזן

שר העבודה והרווחה

1. \* פורסמו [ק"ת תשמ"ד מס' 4635](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4635.pdf) מיום 24.5.1984 עמ' 1569. [↑](#footnote-ref-1)