תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | איסור מכירה | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | אחזקת מלאי של חלקי חילוף | סעיף 4 |
| 2 | [Go](#Seif4) | שמירת דינים | סעיף 5 |
| 2 | [Go](#Seif5) | סייג לתחולה | סעיף 6 |
| 2 | [Go](#Seif6) | תחילה | סעיף 7 |

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו-173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"מכונה" - כהגדרתה בפקודה;

"מכירה" - לרבות השכרה, מסירה לשימוש או לשם מכירה, הצגה לשם מכירה או לשם קידום מכירה;

"מפעל" - כמשמעותו בפקודה;

"מפקח עבודה" - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1953;

"פריט" - כל אחד מהפריטים המפורטים בתוספת הראשונה;

"סוכן" - מי שעוסק בתיווך בין יצרן הפריט לבין מקבלו;

"תקן" - תקן כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים, תשי"ג-1953 (להלן - חוק התקנים), ותקן רשמי כהגדרתו בסעיף 8(א) לחוק התקנים.

2. (א) לא ימכור אדם לשימוש במפעל מכונה או פריט שאינו ממלא אחר דרישות הפקודה, תקנותיה או התקן, הכל כמפורט בתוספת השניה.

איסור מכירה

(ב) מפקח עבודה רשאי לדרוש מיצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר לגבי מכונה או פריט, הצגת תעודת בדיקה, כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, בדבר התאמת המכונה או הפריט לתקן.

3. (א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן - הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.

צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות

(ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.

(ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט.

4. יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יספק, על פי דרישת לקוח, חלקי חילוף בטיחותיים עד תום שבע שנים מיום אספקת המכונה או הפריט ללקוח.

אחזקת מלאי של חלקי חילוף

5. אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

שמירת דינים

6. תקנות אלה לא יחולו על מכונה חקלאית כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988.

סייג לתחולה

7. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

תחילה

**תוספת ראשונה**

(תקנה 1)

פריט הוא כל אחד מאלה:

(1) מכונת הרמה;

(2) אבזר הרמה;

(3) מיתקן לחץ;

(4) מעלית;

(5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הבניה);

(6) טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה;

(7) כלי עבודה חשמלי מיטלטל;

(8) ציוד ריתוך וחיתוך;

(9) כלים לשיקוע פינים.

**תוספת שניה**

(תקנה 2)

1. למכונת הרמה –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה;

(ב) תקנות 14 עד 25 ו-27 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966;

(ג) תקנות 5 עד 10, 11(3) עד (5) לתקנות הבטיחות בעבודה  (הרמת בני אדם במלגזות), תשמ"ג-1983;

2. לאבזרי הרמה - סעיף 72 לפקודה;

3. למיתקן לחץ –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 101, 102, 108, 109, 113, 114 לפקודה;

(ב) תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986;

(ג) תקנות 1 עד 16 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), תשנ"ו-1995;

(ד) ת"י 4280, חלק 1 - דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש;

(ה) ת"י 4295 - מכלי לחץ;

4. למעלית –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 59, 63, 65, 68 לפקודה;

(ב) ת"י 24 חלק 1 - מעליות נוסעים ומעליות משא: חשמליות או ת"י 24 חלק 2 - מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות, לפי הענין;

5. לפיגומים - ת"י 1139 חלק 1 - פיגומים: כללי; ת"י 1139, חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה בדיקות; ת"י 1139 חלק 3 - פיגומים: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים; לפיגום ממוכן - כהגדרתו בתקנות הבניה סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה;

6. טפסה מתועשת –

(א) תקנות 90 עד 93 לתקנות הבניה;

(ב) ת"י 904, חלק 1 - טפסות לבטון: עקרונות - סעיף 3.4.13 ות"י 904 חלק 2 - טפסות לבטון: תומכות שחילות;

7. כלי עבודה חשמלי מיטלטל –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;

(ב) תקנה 6(א) ו-(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990;

(ג) ת"י 757 - כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: דרישות בטיחות כלליות;

8. ציוד ריתוך וחיתוך –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;

(ב) ת"י 717 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; ת"י 717 חלק 2 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח בעלי שירות מוגבל לריתוך ידני באלקטרודות מצופות; ת"י 717 חלק 3 - רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני;

9. כלי לשיקוע פינים - ת"י 472 חלק 1 - כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות.

10. למכונה –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;

(ב) ת"י 1844 - מכבשים מכניים - בטיחות; ת"י 1845, חלק 2 - בטיחות מכונות: מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם.

י"ד בתמוז תשס"א (5 ביולי 2001) שלמה בניזרי

שר העבודה והרווחה

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"א מס' 6115](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6115.pdf) מיום 12.7.2001 עמ' 928. [↑](#footnote-ref-1)