תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלנים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלנים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | הצבת שלט | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | אופן הצבת השלט | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | החלפת שלט שניזוק | סעיף 4 |
| 2 | [Go](#Seif4) | ביטול | סעיף 5 |
| 2 | [Go](#Seif5) | תחילה | סעיף 6 |
| 2 | [Go](#Seif6) | השם | סעיף 7 |

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976[[1]](#footnote-1)\*

תק' תשס"ב-2002

מיום 20.4.2002

**תק' תשס"ב-2002**

[ק"ת תשס"ב מס' 6159](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6159.pdf) מיום 21.3.2002 עמ' 574

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים) ~~(מס' 2)~~, תשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה -

הגדרות

"קבלן רשום" - קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות;

"אתר בניה" - אתר שבו מבצע קבלן רשום עבודות הנדסה בנאיות.

2. (א) קבלן יציב באתר בניה שלט ברור וקריא שמידותיו המזעריות יהיו 1x1 מטרים שרשומים בו פרטי רישומו בפנקס הקבלנים, כמפורט להלן:

הצבת שלט

תק' תשס"ב-2002

(1) שמו, כתובתו, מספר הטלפון, מספר הרישום בפנקס הקבלנים, מספר זהות ואם הוא תאגיד - מספר רישומו, הענף או הענפים שבהם הוא רשום והסיווג שהוא מסווג בכל ענף.

(2) הפרטים כאמור בפסקה (1) של כל קבלן המבצע מטעמו.

מיום 20.4.2002

**תק' תשס"ב-2002**

[ק"ת תשס"ב מס' 6159](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6159.pdf) מיום 21.3.2002 עמ' 574

**החלפת תקנה 2**

הנוסח הקודם:

~~2. (א) קבלן רשום יציב באתר בניה שלט עשוי פח שמדותיו יהיו 70 ס"מ רוחב ו-50 ס"מ אורך, רקע השלט יהיה בצבע תכלת ועליו יהיו כתובים באותיות שחורות פרטים אלה:~~

~~(1) שם הקבלן – בשורה העליונה;~~

~~(2) רישום בפנקס הקבלנים – בשורה השניה;~~

~~(3) עבודות ההנדסה הבנאיות – בשורה השלישית;~~

~~(4) מספר התיק בפנקס הקבלנים.~~

3. השלט יוצב במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו.

אופן הצבת השלט

4. לא יושאר באתר הבניה שלט שניזוק; קבלן רשום יחליף שלט כאמור בשלט תקין.

החלפת שלט שניזוק

5. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1975 - בטלות.

ביטול

6. תחילתן של תקנות אלה ביום השישים לאחר פרסומן.

תחילה

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים) (מס' 2), תשל"ו-1976".

השם

תק' תשס"ב-2002

מיום 20.4.2002

**תק' תשס"ב-2002**

[ק"ת תשס"ב מס' 6159](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6159.pdf) מיום 21.3.2002 עמ' 574

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים) ~~(מס' 2)~~, תשל"ו-1976".

כ"ג בניסן תשל"ו (23 באפריל 1976) אברהם עופר

שר השיכון

גפני

1. \* פורסמו [ק"ת תשל"ו מס' 3526](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-3526.pdf) מיום 16.5.1976 עמ' 1624.

   תוקנו [ק"ת תשס"ב מס' 6159](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6159.pdf) מיום 21.3.2002 עמ' 574 – תק' תשס"ב-2002; $$$ תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. ### [↑](#footnote-ref-1)