תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), תשנ"ב-1992

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | זיהום אויר חזק או בלתי סביר | סעיף 1 |
| [Go](#h2) |  | סעיף 2 |
| [Go](#h3) |  | סעיף 3 |
| [Go](#h4) | שמירת הוראות ודינים | סעיף 4 |
| [Go](#h5) | ביטול | סעיף 5 |
| [Go](#h6) | תחילה | סעיף 6 |
| [Go](#h7) | תוספת |
| [Go](#h8) | חלק א – |
| [Go](#h9) | חלק ב –מזהמים חלקיקיים מרחפים |
| [Go](#h10) | חלק ג –מזהמים חלקיקיים שוקעים |

תקנות אוויר נקי (איכות אוויר), תשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1. זיהום אויר חזק או בלתי סביר הוא הימצאות חומר מן המפורטים בטור א' בתוספת (להלן – מזהם) באויר, בריכוז ממוצע העולה על הריכוז שנקבע לצידו בטור ב' בתוספת, במדידה הנמשכת בפרק הזמן הנקוב לצידו בטור ג'.

זיהום אויר חזק או בלתי סביר

2. (בוטלה)

3. (בוטלה)

4. אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

שמירת הוראות ודינים

5. תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), התשל"ב-1971 – בטלות.

ביטול

6. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

**תוספת**

(תקנות 1 ו-2)

בתוספת זו –

"ריכוז במ"ג/מ"ק" – כמות מזהם המבוטאת במיליגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

"ריכוז בטון/קמ"ר" – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

**חלק א –**

**חלק ב –מזהמים חלקיקיים מרחפים**

[סעיף זה מכיל טבלה או תמונה - לחצו לצפיה](https://www.nevo.co.il/laws/#/618a8df8167d18bbf1e05932/clause/618badf2167d18bbf1e05efd)

**חלק ג –מזהמים חלקיקיים שוקעים**

[סעיף זה מכיל טבלה או תמונה - לחצו לצפיה](https://www.nevo.co.il/laws/#/618a8df8167d18bbf1e05932/clause/618bafc0167d18bbf1e05f35)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | יצחק שמיר  ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |