תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | התקנת התקנים להפעלת אזעקה ולהפסקת פעולת המבער | סעיף 1 |

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. (א) בדוד קיטור שבו הדוד אינו מוסק בדלק מוצק ואינו דוד קיטור מדגם אנכי יותקנו שני התקנים שכל אחד מהם יגרום להפסקת פעולת המבער ויפעיל אזעקה במקרה של שפל מים.

התקנת התקנים להפעלת אזעקה ולהפסקת פעולת המבער

(ב) בדוד קיטור מדגם אנכי המוסק בדלק מוצק, ניתן להתקין אחד מההתקנים האמורים בתקנת משנה א' ופקק נתיך.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | משה קצב  שר העבודה והרווחה |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |