הוראת המשקלות והמידות (אישורי דגם מסוימים), תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – משקולות ומידות

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | דרישות לאישור מיוחד | סעיף 1 |

הוראת המשקלות והמידות (אישורי דגם מסוימים), תשס"ה-2005[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(1) לפקודת המשקלות והמידות, 1947, אני מורה לאמור:

1. אישור מיוחד כהגדרתו בצו יבוא חופשי, התשל"ח-1978, מאת המפקח על משקלות ומידות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, הנדרש לפי התוספת השניה לצו האמור, לגבי ציוד המסווג בפרטי המכס המפורטים בטור א' להלן, מותנה בעמידתו בדרישות המלצות ה-OIML (הארגון הבין-לאומי למטרולוגיה חוקית), המפורטות בטור ב' לצדם:

דרישות לאישור מיוחד

טור א' טור ב'

90.31.4920 לגבי מתמר – OIML R 60

90.31.4990 לגבי ראש שקילה – OIML R 106-1

90.31.8020 OIML R 76-1, OIML R 74, OIML R 51-1, OIML R 61-1,

90.31.8090 OIML R 50-1, OIML R 107-1

90.31.9010

90.16.0090

84.13.1000 OIML R 81, OIML R 117, 09ML R 118, OIML R 119

84.23 OIML R 76-1, OIML R 74, OIML R 50-1, OIML R 51-1,

90.16.0010 OIML R 61-1, OIML R 107-1, OIML R 106-1

י"ז באב התשס"ה (22 באוגוסט 2005)

טימור זרין

המפקח על משקלות ומידות

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"ה מס' 6423](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6423.pdf) מיום 19.9.2005 עמ' 989. [↑](#footnote-ref-1)