תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), תשי"ז-1956

בטחון – התגוננות אזרחית

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | חובת הגנה על שמשות | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | דרכי הגנה | סעיף 3 |
| 3 | [Go](#Seif3) | החלפת שמשות זכוכית באחרות | סעיף 4 |
| 3 | [Go](#Seif4) | היתר | סעיף 4א |
| 3 | [Go](#Seif5) | עונשין | סעיף 5 |
| 3 | [Go](#Seif6) | השם | סעיף 6 |

תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), תשי"ז-1956[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"בנין" – כל מבנה קבע או ארעי, המשמש או המיועד לשמש, כולו או מקצתו, מקום מגורים, עבודה, עסק, או לשהיית אנשים או בעלי חיים, לרבות מיתקן המשמש או המיועד לשמש לצורך תצוגה או פרסומת ושנקבעה בו שמשה, בין שהמיתקן מחובר לבנין ובין שאינו מחובר אליו;

"בעל בנין" – לרבות מי שמקבל או זכאי לקבל דמי שכירות מהבנין בין בזכות עצמו ובין בתורת סוכן, נאמן או אפוטרופוס, או מי שהיה מקבל דמי שכירות מהבנין אילו היה מושכר, ולגבי בנין שיש עליו חוכר או חוכר משנה לתקופה העולה על 15 שנה – אותו חוכר או חוכר משנה;

"וילון הדף" – וילון עשוי בד המונע חדירת רסיסים, מסוג שאישר ראש הג"א או מי שהוא הסמיכו לכך;

תק' תשנ"ד-1994

מיום 5.7.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5604](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5604.pdf) מיום 5.6.1994 עמ' 912

**הוספת הגדרת "וילון הדף"**

"חלון" או "דלת" – כל פתח בקירותיו החיצוניים או בגגו של בנין.

2. (א) המחזיק בבנין או בחלק מבנין חייב להגן על השמשות שבחלונות ובדלתות של אותו בנין, בהתאם להוראות תקנות אלה.

חובת הגנה על שמשות

(ב) שמשות שבחדר המדרגות, או שבחלק אחר של הבנין שאינו ברשות המחזיק, חובת הגנתן חלה על בעל הבנין.

3. שמשות יוגנו באחת מדרכים אלה:

דרכי הגנה

תק' תשנ"ד-1994

(1) על כל שטח השמשה, תודבק מצדה הפנימי:

(א) יריעת פוליאסטר דביקה מאליה בעובי של 100 מיקרון לפחות; או

(ב) יריעת פוליפרופילן דביקה מאליה בעובי של 60 מיקרון לפחות;

(2) על כל שטח השמשה, מצדה החיצוני ומצדה הפנימי, יודבקו שתי וערב, סרטים דביקים מפוליפרופילן בעובי של 30 מיקרון וברוחב של 5 ס"מ לפחות, באופן שתהיה חפיפה של 4 מ"מ על הרצועות;

(3) מצדו הפנימי של החלון יותקן וילון הדף שיחובר לקיר שמעל ומתחת לחלון לפי הוראות ראש הג"א או מי שהוא הסמיכו לכך.

מיום 5.7.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5604](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5604.pdf) מיום 5.6.1994 עמ' 912

**החלפת תקנה 3**

הנוסח הקודם:

~~3. (א) יש להגן על שמשות באחד הדרכים האלה:~~

~~(1) להדביק בד סמיך על כל שטח השמשה;~~

~~(2) להדביק על כל השמשה, שתי וערב, רצועות בד שרוחב כל אחת מהן לפחות 5 סנטימטר, באופן שלא יישארו מקומות בלתי מכוסים ששטחם יעלה על 5X5 סנטימטר;~~

~~(3) להדביק כילה על כל שטח השמשה ולנהוג בנוסף לכך כאמור בפסקה (2);~~

~~(4) לקבוע משני צדי השמשה, על כל שטחה, רשת של מתכת ששטח כל אחת מעיניה לא יעלה על 1.5X1.5 סנטימטר.~~

~~(ב) בבנין המשמש לשם תצוגה או פרסומת יש לקבוע על כל השטח הפנימי של כל שמשה, בנוסף לאחד מאמצעי ההגנה האמורים בתקנת משנה (א)(1), (2) או (3), רשת של מתכת ששטח כל אחת מעיניה לא יעלה על 3X3 סנטימטר.~~

~~(ג) הבד, רצועות הבד, הכילה והרשתות האמורים בתקנת משנה (א) ו-(ב) יש להדביק או לקבוע באופן שוליהם יעברו מעבר לשמשה ויכסו לפחות 3 סנטימטר ממסגרתה.~~

4. במקום הגנה על שמשות כאמור בתקנה 3, יכול שיוחלפו השמשות באחרות מחומר שאינו זכוכית, ושאושר לכך בידי ראש הג"א או מי שהוא הסמיכו לכך.

החלפת שמשות זכוכית באחרות

תק' תשנ"ד-1994

מיום 5.7.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5604](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5604.pdf) מיום 5.6.1994 עמ' 912

**החלפת תקנה 4**

הנוסח הקודם:

~~החלפת שמשות בחומר אחר~~

~~4. במקום ההגנה על השמשות כאמור בתקנה 3 יכול אדם להוציא את השמשות או להחליף אותן בציבית (צלולויד), או בבד משומן, או בעץ לבוד (דיקט) או בכל חומר אחר שאינו זכוכית ושאושר לכך על ידי ראש הגא, או על ידי מי שהוסמך על ידיו.~~

4א. (א) שר הבטחון רשאי לתת היתר כללי וראש הג"א רשאי לתת היתר מיוחד, שעל פיהם מותר לא להגן על שמשות לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן.

היתר

תק' תשל"ד-1974

(ב) בהיתר כאמור יכול שייקבעו סייגים או תנאים.

מיום 28.4.1974

**תק' תשל"ד-1974**

[ק"ת תשל"ד מס' 3163](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-3163.pdf) מיום 28.4.1974 עמ' 1020

**הוספת תקנה 4א**

5. מי שעבר על הוראה מהוראות תקנות אלה או שהתרשל במילוין, דינו – מאסר 3 חדשים או קנס -.75 לירות או שני הענשים כאחד, ואם נעברה העבירה בתקופת קרבות, דינו – מאסר שנה או קנס -.300 לירות או שני הענשים כאחד.

עונשין

6. לתקנות אלה ייקרא "תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), תשי"ז-1956".

השם

כ"ד בחשון תשי"ז (29 באוקטובר 1956) דוד בן-גוריון

שר הבטחון

1. \* פורסמו [ק"ת תשי"ז מס' 649](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0649.pdf) מיום 31.10.1956 עמ' 342.

   תוקנו [ק"ת תשל"ד מס' 3163](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-3163.pdf) מיום 28.4.1974 עמ' 1020 – תק' תשל"ד-1974.

   [ק"ת תשנ"ד מס' 5604](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5604.pdf) מיום 5.6.1994 עמ' 912 – תק' תשנ"ד-1994; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [↑](#footnote-ref-1)