תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), תשס"ט-2008

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רוקחים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רוקחים

בריאות – רוקחים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 3 |
| סעיף 2 | תנאים לקבלת אישור | [Go](#Seif2) | 4 |
| סעיף 3 | תנאים למתן האישור | [Go](#Seif3) | 5 |
| סעיף 4 | תוקף האישור | [Go](#Seif4) | 5 |
| סעיף 5 | בקשה לאישור וחידושו | [Go](#Seif5) | 5 |
| סעיף 5א | תעודת GMP | [Go](#Seif31) | 6 |
| סעיף 5ב | ביצוע בקרה וביקורת תקופתית | [Go](#Seif32) | 6 |
| סעיף 6 | חובות בעל אישור | [Go](#Seif6) | 6 |
| סעיף 7 | ייצור חיצוני | [Go](#Seif7) | 7 |
| סעיף 8 | תשתיות וציוד | [Go](#Seif8) | 7 |
| סעיף 9 | כוח אדם | [Go](#Seif9) | 7 |
| סעיף 10 | חובת שמירה על בריאות העובדים ועל תנאי היגיינה | [Go](#Seif10) | 7 |
| סעיף 11 | מחלקת הייצור | [Go](#Seif11) | 7 |
| סעיף 12 | אבטחה ובקרת איכות | [Go](#Seif12) | 8 |
| סעיף 13 | תיעוד | [Go](#Seif13) | 8 |
| סעיף 14 | שמירת דוגמאות | [Go](#Seif14) | 9 |
| סעיף 15 | תלונות והחזרה מהשוק | [Go](#Seif15) | 9 |
| סעיף 16 | ביקורת פנימית | [Go](#Seif16) | 10 |
| סעיף 17 | רוקח אחראי | [Go](#Seif17) | 10 |
| סעיף 17א | איש מקצוע אחראי בעסק לייצור גזים רפואיים | [Go](#Seif33) | 11 |
| סעיף 18 | תכשיר נסיוני | [Go](#Seif18) | 11 |
| סעיף 18א | ייצור, אחסון והובלה של חומרי גלם פעילים לתכשירים | [Go](#Seif34) | 11 |
| סעיף 18ב | ביקורת המנהל העסק לייצור חומרי גלם פעילים ובבית מסחר לתרופות המאחסן חומרים כאמור, ומתן תעודת GMP | [Go](#Seif35) | 11 |
| סעיף 20 | תנאי הפצה נאותים | [Go](#Seif19) | 12 |
| סעיף 21 | סמכויות פיקוח | [Go](#Seif20) | 12 |
| סעיף 22 | איסור הפרעה | [Go](#Seif21) | 12 |
| סעיף 23 | ביטול אישור | [Go](#Seif22) | 12 |
| סעיף 24 | סמכות המנהל | [Go](#Seif23) | 12 |
| סעיף 25 | השגה על החלטת המנהל | [Go](#Seif24) | 12 |
| סעיף 26 | דיווח על אירוע | [Go](#Seif25) | 13 |
| סעיף 27 | אגרות | [Go](#Seif26) | 13 |
| סעיף 28 | סייג לתחולה | [Go](#Seif27) | 13 |
| סעיף 29 | שמירת דינים | [Go](#Seif28) | 13 |
| סעיף 30 | תחילה | [Go](#Seif29) | 13 |
| סעיף 31 | הוראות מעבר | [Go](#Seif30) | 13 |

תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), תשס"ט-2008[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47א(א)(2), ו-(ג) ו-62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), לעניין תקנה 27 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אבטחת איכות" – סך כל הפעולות השיטתיות שנועדו להבטיח כי התכשיר יעיל, בטוח ואיכותי ביחס להתוויה או לשימוש שהוא נועד להם;

"אישור" – אישור המנהל לעסק לייצור או לייבוא תכשירים לפי תקנה 2;

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

**החלפת הגדרת "אישור"**

הנוסח הקודם:

~~"אישור" – אישור המנהל לפי תקנה 2;~~

"אצווה" – כמות מוגדרת של תכשיר או שלם חומר גלם שיוצרה במהלך מחזור ייצור אחד;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1719

"אצווה" – כמות מוגדרת של תכשיר או של חומר גלם שיוצרה במהלך מחזור ייצור אחד;

"בעל הרישום", "מדינה מוכרת" ו"מעבדה מוכרת" – כהגדרתם בתקנות התכשירים;

"בקרת איכות" – תהליך בקרה מתמשך שנועד להבטיח כי חומרי הגלם והתכשיר המוגמר לא ישוחררו לייצור, למכירה או לשיווק, לפי העניין, קודם שנקבע כי איכותם תואמת את המפרט (specification) המאושר להם בתיק הרישום של התכשיר הרפואי;

"גורמים מסוכנים" – גורמים כימיים, פיזיקליים או ביולוגיים, העלולים לגרום באופן ישיר או עקיף, לנזק בריאותי חריף או מתמשך;

"המנהל" – לרבות עובד המכון לביקורת תקנים וחומרי רפואה של המשרד שהמנהל הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"המשרד" – משרד הבריאות;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1719

**הוספת הגדרת "המשרד"**

"חומר גלם פעיל" – חומר כימי או ביולוגי בתכשיר הגורם לפעולות שלהן משמש התכשיר;

"ייצור" – כהגדרתו בפקודה לרבות ייצור חלקי, פירוק אצוות, אריזה ותיווי מחדש, בקרה ושחרור אצוות וכן ייצור ליצוא בלבד, למעט פעילותו של יבואן העוסק בשחרור אצוות;

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

**הוספת הגדרת "ייצור"**

"יצרן" – בעל עסק לייצור של תכשירים רפואיים;

"מנהל אבטחת איכות" – רוקח מורשה, רופא, כימאי, מהנדס או בעל תואר אקדמי במדעי החיים שמינה בעל אישור, בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתעשיית התרופות בתחום אבטחת האיכות;

"עסק" – עסק, לרבות "מוסד בריאות" כהגדרתו בפקודה, העוסק בייצור, ייבוא או שיווק של תכשירים רפואיים או של חומרי גלם לתכשירים רפואיים;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1719

"עסק" – עסק, לרבות "מוסד בריאות" כהגדרתו בפקודה, העוסק בייצור, ייבוא או שיווק של תכשירים רפואיים או של חומרי גלם לתכשירים רפואיים;

"רוקח אחראי" – כמשמעותו בתקנה 17(א);

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

**הוספת הגדרת "רוקח אחראי"**

"שיווק" – מכירה, הספקה, העברת בעלות או החזקה בדרך אחרת;

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

**הוספת הגדרת "שיווק"**

"תכשיר", "תכשיר רפואי" – כהגדרתם בפקודה, למעט תכשיר מזון רפואי;

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

"תכשיר", "תכשיר רפואי" – כהגדרתם בפקודה, למעט תכשיר מזון רפואי;

"תנאי הפצה נאותים" (GDP) – מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי תכשיר רפואי או חומר גלם לתכשיר רפואי יופץ בתנאים נאותים כדי להבטיח את עמידתו בדרישות האיכות לכל אורך שרשרת ההפצה של התכשיר או של חומר הגלם מהיצרן עד הצרכן הסופי לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית 2001/83/EC המפורטים במדריך GDP מס' (2013/C68/01) "Distribution Practice of Medicinal Product For Human Use", מיום כ"ה באדר ב' התשע"ג (7 במרס 2013), לרבות תיקונים שנעשו בהם מזמן לזמן;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1719

"תנאי הפצה נאותים" (GDP) – מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי תכשיר רפואי או חומר גלם לתכשיר רפואי יופץ בתנאים נאותים כדי להבטיח את עמידתו בדרישות האיכות לכל אורך שרשרת ההפצה של התכשיר או של חומר הגלם מהיצרן עד הצרכן הסופי לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית 2001/83/EC המפורטים במדריך GDP מס' (2013/C68/01) "Distribution Practice of Medicinal Product For Human Use", מיום כ"ה באדר ב' התשע"ג (7 במרס 2013), לרבות תיקונים שנעשו בהם מזמן לזמן;

"תנאי ייצור נאותים לתכשיר רפואי" (GMP) – מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי תכשיר רפואי מיוצר לשימושו המיועד באופן הדיר ומבוקר לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית 2003/94/EC לתכשירים לשימוש בני אדם ו-91/412/EEC לתכשירים וטרינריים והמפורטים במדריך GMP של האיחוד האירופי (Eudralex vol. 4), לרבות תיקונים שנעשו בכל אלה מזמן לזמן;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

"תנאי ייצור נאותים לתכשיר רפואי" (GMP) – מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי תכשיר רפואי מיוצר לשימושו המיועד באופן הדיר ומבוקר לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית 2003/94/EC לתכשירים לשימוש בני אדם ו-91/412/EEC לתכשירים וטרינריים והמפורטים במדריך GMP של האיחוד האירופי (Eudralex vol. 4), לרבות תיקונים ~~שנעשו בהם~~ שנעשו בכל אלה מזמן לזמן;

"תנאי ייצור נאותים לחומרי גלם פעילים" – מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי חומר גלם פעיל מיוצר לשימושו המיועד בתכשיר הרפואי באופן תדיר ומבוקר לפי עקרונות הדירקטיבה האירופאית EC/2001/83 לתכשירים לשימוש בני אדם ו-EC/2001/82K, לתכשירים וטרינריים והמפורטים במדריך GMP של האיחוד האירופאי Eudralex Volume 4, part II: Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials, לרבות תיקונים שנעשו בכל אלה מזמן לזמן;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

**הוספת הגדרת "תנאי ייצור נאותים לחומרי גלם פעילים"**

"תעודת GDPלחומרי גלם" – תעודה המעידה על כך שהמנהל ביצע ביקורת בבית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם, על מועד ביצוע הביקורת כאמור ועל כך שבעליו עומד בדרישות תנאי הפצה נאותים לחומרי גלם;

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

**הוספת הגדרת "תעודת GDP לחומרי גלם"**

"תעודת GMP" – תעודה המעידה על כך שבעליה הוא בעל אישור ועל מועד ביצוע ביקורת של המנהל בעסק וכי הוא נמצא עומד בדרישות או כי עסק לייצור חומרי גלם פעילים עומד בדרישות תנאי ייצור נאותים כאמור בתקנה 18א(א);

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

"תעודת GMP" – תעודה המעידה על כך שבעליה הוא בעל אישור ועל מועד ביצוע ביקורת של המנהל בעסק וכי הוא נמצא עומד בדרישות או כי עסק לייצור חומרי גלם פעילים עומד בדרישות תנאי ייצור נאותים כאמור בתקנה 18א(א);

"תעודת אצווה (Batch Certificate)" – תעודה הכוללת בין השאר: תאריך ייצור ותפוגה של התכשיר, תוצאות בדיקות מעבדה, שם וכתובת המעבדה הבודקת, שם וכתובת יצרנים ומפעל הייצור, שם היבואן או יצואן וכתובתו, הפניה לתעודת GMP לפי העניין, ופרטים נוספים הנוגעים לעניין כפי שהמנהל ימצא לנכון;

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

**הוספת הגדרת "תעודת אצווה (Batch Certificate)"**

"תקנות התכשירים" – תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986.

2. (א) לא ייצר אדם ולא ייבא תכשיר אלא בעסק שקיבל אישור.

תנאים לקבלת אישור

תק' תש"ע-2010

(ב) לא ייתן המנהל אישור לעסק אלא אם כן השתכנע כי נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל רישיון עסק שניתן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ככל שהוא חייב בו;

(2) הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל;

(3) הוא מנוהל בידי אנשי מקצוע מיומנים בעלי הכשרה רלוונטית לתפקידם ובהם מנהל אבטחת איכות, רוקח אחראי ומנהל העסק או בעל תפקיד אחר האחראי על הייצור בעסק, ואולם בעסק העוסק בייצור של גזים רפואיים במקום רוקח אחראי יהא איש מקצוע אחראי כמשמעותו בתקנה 71א לתקנות אלה;

תק' תש"ע-2010

(4) התכשירים מיוצרים בתנאי ייצור נאותים (GMP);

(5) המנהל ביצע בקרה בעסק כאמור בתקנה 5ב;

תק' תש"ע-2010

(6) חומרי הגלם הפעילים (API) המשמשים בייצור התכשיר הרפואי מיוצרים בתנאי ייצור נאותים לחומרי גלם פעילים ומופצים בתנאי הפצה נאותים (GDP) ויצרן התכשיר שוכנע כי חומרי הגלם הפעילים מיוצרים בתנאי ייצור נאותים כאמור על ידי עריכת ביקורת על ידו באתר הייצור של חומרי הגלם הפעילים, או במקרים חריגים שבהם קיימות נסיבות שאינן מאפשרות ביצוע ביקורת באתר הייצור עצמו – באמצעים אחרים שלפיהם שוכנע יצרן התכשיר כי חומרי הגלם הפעילים מיוצרים בתנאי ייצור נאותים כאמור; דוחות הביקורת ומסמכים הנוגעים לייצור חומרי הגלם הפעילים, יעמדו בכל עת לביקורת המנהל.

תק' תשע"ד-2014

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(4) יכול המנהל ליתן אישור לעסק שעוסק ביבוא של תכשירים רפואיים ממדינות מוכרות בלבד אם השתכנע כי התכשירים המיובאים על ידו יוצרו לפי תנאי יצור שהם שווי ערך לכללי ייצור נאותים דוגמת תנאי הייצור המפורטים גם במדריך GMP של ארגון PIC/S (PE-009) או כללי GMP של ארה"ב המפורטים ב-CFR 21 חלקים 210, 211.

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246

~~תנאים לקבלת אישור לייצור תכשירים~~ תנאים לקבלת אישור

2. ~~(א) לא ייצר אדם תכשיר רפואי, לא ישווקו ולא יאחסנו, אלא בעסק שקיבל אישור.~~

(א) לא ייצר אדם ולא ייבא תכשיר אלא בעסק שקיבל אישור.

(ב) לא ייתן המנהל אישור לעסק אלא אם כן השתכנע כי נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל רישיון עסק שניתן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ככל שהוא חייב בו;

(2) הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל;

(3) הוא מנוהל בידי אנשי מקצוע מיומנים בעלי הכשרה רלוונטית לתפקידם ובהם מנהל אבטחת איכות, רוקח אחראי ומנהל העסק או בעל תפקיד אחר האחראי על הייצור בעסק, ואולם בעסק העוסק בייצור של גזים רפואיים במקום רוקח אחראי יהא איש מקצוע אחראי כמשמעותו בתקנה 71א לתקנות אלה;

(4) התכשירים מיוצרים בתנאי ייצור נאותים (GMP);

~~(5) המנהל ביצע בקרה בעסק בהתאם לנהלים פנימיים שקבע;~~

(5) המנהל ביצע בקרה בעסק כאמור בתקנה 5ב;

(6) חומרי הגלם הפעילים (API) המשמשים בייצור התכשיר הרפואי מיוצרים בתנאי ייצור נאותים (GMP).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(4) יכול המנהל ליתן אישור לעסק שעוסק ביבוא של תכשירים רפואיים ממדינות מוכרות בלבד אם השתכנע כי התכשירים המיובאים על ידו יוצרו לפי תנאי יצור שהם שווי ערך לכללי ייצור נאותים דוגמת תנאי הייצור המפורטים גם במדריך GMP של ארגון PIC/S ~~(PE-009-4)~~ (PE-009) או כללי GMP של ארה"ב המפורטים ב-CFR 21 חלקים 210, 211.

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

(6) חומרי הגלם הפעילים (API) המשמשים בייצור התכשיר הרפואי מיוצרים ~~בתנאי ייצור נאותים (GMP)~~ בתנאי ייצור נאותים לחומרי גלם פעילים ומופצים בתנאי הפצה נאותים (GDP) ויצרן התכשיר שוכנע כי חומרי הגלם הפעילים מיוצרים בתנאי ייצור נאותים כאמור על ידי עריכת ביקורת על ידו באתר הייצור של חומרי הגלם הפעילים, או במקרים חריגים שבהם קיימות נסיבות שאינן מאפשרות ביצוע ביקורת באתר הייצור עצמו – באמצעים אחרים שלפיהם שוכנע יצרן התכשיר כי חומרי הגלם הפעילים מיוצרים בתנאי ייצור נאותים כאמור; דוחות הביקורת ומסמכים הנוגעים לייצור חומרי הגלם הפעילים, יעמדו בכל עת לביקורת המנהל.

3. (א) באישור יפורטו שם בעל האישור, כתובתו המדויקת, אתר הייצור, שם התכשיר וצורת המתן של התכשיר שאישר המנהל לייצר בעסק, או לייבא.

תנאים למתן האישור

תק' תש"ע-2010

(ב) המנהל רשאי להתנות את מתן האישור בתנאים כמפורט להלן, וכן לשנותם או להוסיף עליהם בשל היוודע נסיבות חדשות:

(1) עריכת בקרה על ייצור ושיווק לפי הוראות המנהל;

(2) הגבלת ייצור תכשירים לסוגים מסוימים;

(3) קיום של נהלי עבודה אחידים (SOP) לעבודת העסק;

(4) כל תנאי אחר הנוגע לעבודת העסק, הנועד לשמירה על בריאות הציבור.

(ג) המנהל ייתן לבעל אישור פרק זמן סביר להיערכות ליישום תנאים כאמור בתקנת משנה (ב), ואולם אם ראה המנהל כי השהיית יישום ההוראה עלולה לסכן את בריאות הציבור, רשאי הוא להורות על יישום לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

(ד) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את רשימת היצרנים והיבואנים אשר קיבלו אישור כאמור בתקנות אלה.

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1247

3. ~~(א) באישור יפורטו שם התכשיר, אתר הייצור וצורת המתן של התכשיר שאישר המנהל לייצר, לשווק או לאחסן בעסק.~~

(א) באישור יפורטו שם בעל האישור, כתובתו המדויקת, אתר הייצור, שם התכשיר וצורת המתן של התכשיר שאישר המנהל לייצר בעסק, או לייבא.

(ב) המנהל רשאי להתנות את מתן האישור בתנאים כמפורט להלן, וכן לשנותם או להוסיף עליהם בשל היוודע נסיבות חדשות:

(1) עריכת בקרה על ייצור ושיווק לפי הוראות המנהל;

(2) הגבלת ייצור תכשירים לסוגים מסוימים;

(3) קיום של נהלי עבודה אחידים (SOP) לעבודת העסק;

(4) כל תנאי אחר הנוגע לעבודת העסק, הנועד לשמירה על בריאות הציבור.

(ג) המנהל ייתן לבעל אישור פרק זמן סביר להיערכות ליישום תנאים כאמור בתקנת משנה (ב), ואולם אם ראה המנהל כי השהיית יישום ההוראה עלולה לסכן את בריאות הציבור, רשאי הוא להורות על יישום לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

(ד) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את רשימת היצרנים והיבואנים אשר קיבלו אישור כאמור בתקנות אלה.

4. תוקפו של אישור יהיה לחמש שנים; המנהל רשאי לחדש את תוקפו של אישור לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

תוקף האישור

5. (א) בקשה לקבלת אישור או לחידוש אישור יגיש מנהל אבטחת איכות בעסק למנהל.

בקשה לאישור וחידושו

(ב) בבקשה יצוין סוג התכשירים המיוצרים או המיובאים על ידי העסק, ויצורפו לה נספחים אלה:

תק' תש"ע-2010

(1) בסיס תכנון הכולל עקרונות תכנון להתאמת המבנה והמערכות לייצור תכשירים רפואיים ואחסנתם, שמירה על ניקיון, תחזוקה ומניעת זיהום בכלל, וזיהום הדדי בפרט;

(2) תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של העסק הכוללים –

(א) רוחב כל חדר ואגף בעסק אורכו, גובהו, שטחו וייעודו;

(ב) מקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור הטבעיים ומיתקני האוורור המלאכותי, לרבות הספקיהם, רמות סינון, הפרשי לחצים, יחס בין אוויר מסוחרר ואוויר צח ודרגת ניקיון של חדרי הייצור;

(ג) חומר הציפוי של הקירות;

(ד) סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים הסניטריים, צינורות אספקת המים וצינורות סילוק השפכים בציון קוטרם, שיפועם, ושיטת סילוק השפכים;

(ה) סימון כלי קיבול לפסולת ומיתקנים לאחסנת הפסולת ונפחם;

(3) העתק תרשים של המבנה בקנה מידה 1:100;

(4) מסמכים המעידים על התאמת המבנה מבחינת תנאי תשתית נאותים לייצור תכשירים ואחסנתם, לפי דרישת המנהל;

(5) פירוט קורות חיים של מנהל אבטחת איכות, הרוקח האחראי והמנהל האחראי על הייצור, ובין השאר פירוט הכשרתם וניסיונם בייצור סוג התכשירים נושא בקשת האישור, בצירוף מסמכים המאמתים את הנתונים האמורים;

(6) הצהרה בכתב של מנהל אבטחת האיכות, הרוקח האחראי והמנהל האחראי על הייצור, כי הם מכירים היטב את הוראות החוק והוראות שניתנו לפי החוק הנוגעות לניהול עסק לייצור תכשירים;

(7) פירוט שמות התכשירים שייוצרו, צורת המתן של התכשירים ואתר הייצור שלהם;

(8) תכנית העסק ותיאורו;

(9) תרשימי זרימה של חומרי ייצור (material flow);

(10) תרשימי זרימה של סגל עובדי העסק (personnel flow);

(11) תרשימי זרימה של פסולת (waste flow).

(ג) מצא המנהל כי קנה המידה של התרשים או התכנית כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ו-(3) אינו משקף די הצורך את הפרטים, רשאי הוא לדרוש כי יהיו בקני מידה אחרים.

(ד) לפני הרחבה בעסק או ביצוע שינויים מהותיים בו שיש בהם כדי לשנות את האמור בנספחי בקשה המפורטים בתקנת משנה (ב) יגיש בעל האישור למנהל נספחים חדשים, לפי העניין, לאישורו.

(ה) תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו על בקשה לחידוש אישור אם נתקיימו אלה:

(1) לא חל שינוי מהותי בעסק, בפסי הייצור או בתכשירים המיוצרים כך שהנספחים שצורפו לבקשה המקורית משקפים את המצב הקיים;

(2) לבקשה לחידוש צורפה הצהרה בכתב של מנהל אבטחת האיכות כי הנספחים שהוגשו לעניין הבקשה המקורית משקפים עדיין נכונה את המצב בעת הגשת הבקשה לחידוש האישור.

(ו) המנהל ימסור את החלטתו בבקשה לאישור או לחידוש בתוך 120 ימים מיום הגשת הבקשה, ואם סורבה הבקשה, תהיה ההודעה מנומקת.

(ז) דרש המנהל השלמת נתונים או נתונים נוספים ממבקש אישור, תיווסף התקופה שעד לקבלת הנתונים כאמור, לפרק הזמן הקבוע בתקנת משנה (ו).

(ח) בקשה לחידוש אישור תוגש למנהל לא יאוחר מ-120 ימים לפני פקיעתו.

(ט) סבר המנהל שאין לחדש את האישור, יודיע על כך במכתב מנומק למבקש 60 ימים לפני פקיעת תוקף האישור.

(י) הוגשה כדין בקשה לחידוש אישור של העסק, יראו את האישור הפוקע כמוארך עד להחלטת המנהל בבקשה.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1247

(ב) בבקשה יצוין סוג התכשירים המיוצרים ~~בעסק~~ או המיובאים על ידי העסק, ויצורפו לה נספחים אלה:

5א. (א) המנהל ייתן לבעל אישור או לבעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים תעודת GMP אחרי שביצע ביקורת תקופתית בעסק ומצא כי העסק עומד בכל דרישות תקנות אלה; תעודת GMP תינתן לא יאוחר מ-30 ימים ממועד השלמת הביקורת ופעולות התיקון שנדרשו.

תעודת GMP

תק' תש"ע-2010

תק' תשע"ד-2014

(ב) נתן המנהל תעודת GMP לבעל אישור, יעדכן זאת ברשימת היצרנים והיבואנים המורשים המפורסמת על ידו כאמור בתקנה 3(ד).

תק' תשע"ד-2014

(ג) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את רשימת בעלי העסקים לייצור חומרי גלם פעילים, אשר קיבלו תעודת GMP.

תק' תשע"ד-2014

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1247

**הוספת תקנה 5א**

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

5א. (א) המנהל ייתן לבעל אישור או לבעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים תעודת GMP אחרי שביצע ביקורת תקופתית בעסק ומצא כי העסק עומד בכל דרישות תקנות אלה; תעודת GMP תינתן לא יאוחר מ-30 ימים ממועד השלמת הביקורת ופעולות התיקון שנדרשו.

(ב) נתן המנהל תעודת GMP לבעל אישור, יעדכן זאת ברשימת היצרנים והיבואנים המורשים המפורסמת על ידו כאמור בתקנה 3(ד).

(ג) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את רשימת בעלי העסקים לייצור חומרי גלם פעילים, אשר קיבלו תעודת GMP.

5ב. המנהל יבצע בקרה או ביקורת תקופתית לפי נוהלי רשות התרופות האירופית המרכזית "Compilation of Community Procedures on Inspections And Exchange of Information"; הנהלים יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

ביצוע בקרה וביקורת תקופתית

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1247

**הוספת תקנה 5ב**

6. (א) בעל אישור לא ייצר או ייבא תכשירים, זולת כאמור בתנאי רישום התכשיר הרפואי או תנאי האישור, לפי העניין.

חובות בעל אישור

תק' תש"ע-2010

(ב) בעל האישור יוודא שפעילות הייצור או הייבוא תבטיח שהתכשירים המיוצרים יעמדו בתקנים המקובלים לחוזק, איכות וטוהר (PURITY) לפי תנאי הרישום.

תק' תש"ע-2010

(ג) על כל כוונה לבצע שינוי מהותי בתנאי הייצור או שינוי מהותי בפרטים המפורטים בתקנה 5 יש להודיע למנהל; המנהל יחליט על מתן אישור בכתב לביצוע השינוי המהותי בתוך 90 ימים.

תק' תש"ע-2010

(ד) בעל אישור יבחן באופן שוטף את שיטות הייצור בעסק על פי הטכנולוגיות והידע המדעי העדכני הקיימים.

(ה) בעל אישור יקים ויישם מערכת אבטחת איכות יעילה בעסק.

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1247

~~תנאים לייצור תכשיר רפואי~~ חובות בעל אישור

6. (א) בעל אישור לא ייצר~~, ישווק או יאחסן~~ או ייבא תכשירים, זולת כאמור בתנאי רישום התכשיר הרפואי או תנאי האישור, לפי העניין.

(ב) בעל האישור יוודא שפעילות הייצור~~, השיווק והאחסון~~ או הייבוא תבטיח שהתכשירים המיוצרים יעמדו בתקנים המקובלים לחוזק, איכות וטוהר (PURITY) לפי תנאי הרישום.

(ג) על כל כוונה לבצע שינוי מהותי בתנאי הייצור או שינוי מהותי בפרטים המפורטים בתקנה 5 יש להודיע למנהל; המנהל יחליט על מתן אישור בכתב לביצוע השינוי המהותי בתוך 90 ימים.

(ד) בעל אישור יבחן באופן שוטף את שיטות הייצור בעסק על פי הטכנולוגיות והידע המדעי העדכני הקיימים.

(ה) בעל אישור יקים ויישם מערכת אבטחת איכות יעילה בעסק ~~המייצר~~.

7. (א) כל חלק מפעולות בעל האישור בהתאם לתקנות אלה שנעשה שלא על ידו (להלן – ייצור חיצוני) מחייב את אישורו המוקדם של המנהל.

ייצור חיצוני

תק' תש"ע-2010

(ב) לא ייתן המנהל אישור מוקדם כאמור אלא לאחר ששוכנע כי –

(1) הייצור החיצוני נעשה בתנאי ייצור נאותים (GMP) ולפי תנאי הרישום של התכשירים המיוצרים;

(2) אין בייצור החיצוני כדי להזיק לבריאותו של הציבור או לבטיחותו או לפגוע בהן;

(3) קיים חוזה בין בעל האישור ליצרן החיצוני הקובע באופן ברור את האחריות של כל צד, את המחויבות של היצרן החיצוני לפעול בהתאם לתנאי ייצור נאותים ואת הדרך שבה הרוקח האחראי, האחראי לשחרור האצווה לשיווק, יבטיח שכל אצווה יוצרה בהתאם לתנאי הרישום.

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1247

7. (א) כל חלק ~~מתהליך הייצור שנעשה שלא בידי בעל האישור~~ מפעולות בעל האישור בהתאם לתקנות אלה שנעשה שלא על ידו (להלן – ייצור חיצוני) מחייב את אישורו המוקדם של המנהל.

(ב) לא ייתן המנהל אישור מוקדם כאמור אלא לאחר ששוכנע כי –

(1) הייצור החיצוני נעשה בתנאי ייצור נאותים (GMP) ולפי תנאי הרישום של התכשירים המיוצרים;

(2) אין בייצור החיצוני כדי להזיק לבריאותו של הציבור או לבטיחותו או לפגוע בהן;

~~(3) קיים חוזה איכות בין בעל האישור ליצרן החיצוני.~~

(3) קיים חוזה בין בעל האישור ליצרן החיצוני הקובע באופן ברור את האחריות של כל צד, את המחויבות של היצרן החיצוני לפעול בהתאם לתנאי ייצור נאותים ואת הדרך שבה הרוקח האחראי, האחראי לשחרור האצווה לשיווק, יבטיח שכל אצווה יוצרה בהתאם לתנאי הרישום.

8. (א) תשתיות ומיתקנים שמיוצרים ומאוחסנים בהם תכשירים יהיו:

תשתיות וציוד

(1) בגודל ובחלוקה מספיקים כדי לאפשר ייצור ואחסנה נאותים ובטוחים;

(2) שלמים ותקינים באופן המתאים לייצור ואחסנה, המאפשר תנאי עבודה הולמים;

(3) נקיים ומתוחזקים היטב כדי למנוע זיהום בכלל וזיהום הדדי בפרט או תופעות לוואי העלולות להשפיע על איכות התכשירים;

(4) מתוכננים באופן המקטין את הסיכון לטעויות בייצור ולפגיעה באיכות התכשיר הרפואי;

(5) מאווררים וממוזגים לשם שמירה על טמפרטורה, לחות ורמת ניקיון המתאימים לתכשירים המיוצרים ומאוחסנים במקום.

(ב) התשתיות, המיתקנים, המערכות והציוד הקריטיים שמייצרים בהם תכשירים יעברו תיקוף (Validation) כדי לוודא שהם מתאימים לשימושם.

9. (א) ייצור, אחסון או בדיקה של אצוות תכשירים ייעשו בידי כוח אדם בהיקף מתאים ושהוא מקצועי ומיומן בסוג העבודה המתבצעת.

כוח אדם

תק' תש"ע-2010

(ב) תפקידי כוח האדם המקצועי והמבנה הארגוני יוגדרו על ידי בעל האישור בכל הנוגע לאחריותו לתנאי הייצור הנאותים.

תק' תש"ע-2010

(ג) בעל האישור יעסיק אנשי מקצוע כמפורט בתקנה 2(ב)(3) ויודיע למנהל בכתב על כל שינוי בכוח האדם האמור.

(ד) בעל האישור ידאג לקיום נוהלי עבודה מסודרים לבעלי תפקידים המשפיעים על תנאי הייצור הנאותים, וידאג להכשרתם, להדרגתם ולהסמכתם.

(ה) הרוקח האחראי, מנהל אבטחת האיכות ומנהל הייצור יוודאו בכל עת כי הייצור בעסק מתנהל בהתאם לתנאי הייצור הנאותים ובהתאם להוראות תקנות אלו.

(ו) בעל אישור יספק לכוח האדם המיומן כאמור, את כל המשאבים הנדרשים למילוי תפקידו.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1248

(א) ייצור, אחסון או בדיקה של אצוות תכשירים ייעשו בידי כוח אדם בהיקף מתאים ושהוא מקצועי ומיומן בסוג העבודה המתבצעת.

(ב) תפקידי כוח האדם המקצועי והמבנה הארגוני יוגדרו על ידי בעל האישור בכל הנוגע לאחריותו לתנאי הייצור הנאותים.

10. (א) בעל האישור ידאג להכנת נהלים ברורים בכל הנושאים הקשורים לבריאות העובדים, שמירה על כללי הגיינה ולבוש למניעת אפשרות פגיעה באיכות התכשיר הרפואי, וידאג לקיומם של הדרכות והכשרות לעובדים בדבר נהלים אלה.

חובת שמירה על בריאות העובדים ועל תנאי היגיינה

תק' תש"ע-2010

(ב) בעל האישור יארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן קבלתם לעבודה וכן אחת לשנה לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בגורמים מסוכנים, והשיטות למניעת הסיכונים האמורים.

(ג) בעל האישור יוודא שעובד הבין את החומר שהודרך בו וכי העובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בגורמים מסוכנים.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1248

(א) בעל האישור ידאג להכנת נהלים ברורים בכל הנושאים הקשורים לבריאות העובדים, שמירה על כללי הגיינה ולבוש למניעת אפשרות פגיעה באיכות התכשיר הרפואי, וידאג לקיומם של הדרכות והכשרות לעובדים בדבר נהלים אלה.

11. מחלקת הייצור תבקר את תהליך הייצור בין השאר על ידי פעולות אלה:

מחלקת הייצור

תק' תש"ע-2010

(1) תוודא כי הוא מתנהל לפי נוהלי עבודה אחידים (SOP) כתובים ומאושרים מראש, בהתאם לתנאי ייצור נאותים;

(2) תדגום ותבדוק את התכשיר הרפואי בשבלים שונים של מהלך הייצור;

(3) תתעד ותחקור כל חריגה ופגם בתכשיר רפואי ובתהליך הייצור;

(4) תנקוט כל אמצעי טכני וארגוני העומד לרשותה כדי למנוע זיהום בכלל וזיהום הדדי בפרט וערבוב של תכשיר רפואי בתכשיר אחר;

(5) תבדוק כי כל תהליכי הייצור תקפים והדירים; תבדוק כי תהליכי ייצור חדשים או שינויים מהותיים יעברו תיקוף (וולידציה); תבדוק כי השלבים המהותיים בתהליך הייצור, המשפיעים על איכות התכשיר, יעברו תיקוף חוזר באופן תקופתי.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1248

**החלפת תקנה 11**

הנוסח הקודם:

~~בקרת ייצור~~

~~11. (א) לא ייצר אדם תכשיר רפואי אלא אם כן ביקר את תהליך הייצור והוא –~~

~~(1) עובד לפי נוהלי עבודה אחידים (SOP) כתובים ומאושרים מראש, בהתאם לתנאי ייצור נאותים;~~

~~(2) דוגם ובודק את התכשיר רפואי בשלבים שונים של מהלך הייצור;~~

~~(3) מתעד וחוקר כל חריגה ופגם בתכשיר רפואי ובתהליך הייצור;~~

~~(4) נוקט כל אמצעי טכני וארגוני העומד לרשותו כדי למנוע זיהום בכלל וזיהום הדדי בפרט וערבוב של תכשיר רפואי בתכשיר אחר;~~

~~(5) בודק כי כל תהליכי הייצור תקפים והדירים.~~

12. (א) לא ייצר אדם ולא ייבא תכשיר רפואי אלא אם כן קיימת אצלו מחלקת אבטחת איכות (להלן – המחלקה) והתקיימו כל אלה:

אבטחה ובקרת איכות

תק' תש"ע-2010

(1) המחלקה תהיה יחידה נפרדת ועצמאית מכל מחלקות הייצור האחרות, בניהולו של מנהל אבטחת האיכות, וכפופה להנהלה בלבד;

(2) לרשות המחלקה עומדות מעבדות בקרת איכות מוכרות לצורך בדיקות איכות הנדרשות לחומרי גלם, חומרי אריזה, תכשירים בתהליך הייצור והתכשיר הרפואי הסופי.

(ב) לא תשווק אצווה של תכשיר רפואי, אלא לאחר שניתנו אישור המחלקה ואישור הרוקח האחראי; לעניין זה, "מתן אישור" – לרבות לבדיקות מעבדה, לתנאי ייצור, לתוצרות בקרת תהליך הייצור, למסמכי הייצור, לדוחות חריגים ולהתאמת התכשיר הרפואי למפרטים המתאימים בתיק הרישום של התכשיר בפנקס המתנהל לפי סעיף 47א(א)(1) לפקודה.

(ב1) אצווה המשווקת או מיוצאת מישראל תלווה בתעודת אצווה החתומה בידי הרוקח האחראי של היצרן או היבואן.

תק' תש"ע-2010

(ג) כל תכשיר רפואי שהוחזר מן השוק לא ישווק או ייארז מחדש אלא לאחר ביצוע בדיקות מעבדה, חקירה מתועדת לפי הצורך ואישור המחלקה.

(ד) כל שינוי בתהליכי ייצור ובקרת תכשיר רפואי מחייב אישור של המחלקה.

(ה) שיטות ייצור, אריזה, שיווק ואחסון שעלולה להיות להם השלכה על איכות התכשיר הרפואי, צריך שייבדקו על ידי המחלקה להנחת דעתה ויקבלו את אישורה כי השיטות מקצועיות, מתאימות וראויות ואין בהן משום פגיעה בבריאות הציבור.

(ו) המחלקה אחראית שכל בדיקות האיכות ייעשו במעבדות כאמור בתקנת משנה (א)(2).

(ז) המחלקה תחקור כל תלונה הקשורה לאיכות התכשירים בעסק.

(ח) ראה המנהל שמנהל אבטחת האיכות עושה אחת מאלה:

(1) פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה;

(2) התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע;

(3) גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו;

(4) הורשע בעבירה שמחמת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אינו מתאים, לדעת המנהל, לעסוק בעבודת אבטחת איכות.

רשאי הוא לאסור על בעל אישור להעסיקו בתפקידו בעסק.

(ט) המנהל לא ייתן הוראה כאמור בתקנת משנה (ח) אלא לאחר שנתן לבעל האישור או למנהל אבטחת האיכות, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתת הוראה כאמור לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור או למנהל אבטחת האיכות, לפי העניין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1248

(א) לא ייצר אדם ולא ייבא תכשיר רפואי אלא אם כן קיימת אצלו מחלקת אבטחת איכות (להלן – המחלקה) והתקיימו כל אלה:

(1) המחלקה תהיה יחידה נפרדת ועצמאית מכל מחלקות הייצור האחרות, בניהולו של מנהל אבטחת האיכות, וכפופה להנהלה בלבד;

(2) לרשות המחלקה עומדות מעבדות בקרת איכות מוכרות לצורך בדיקות איכות הנדרשות לחומרי גלם, חומרי אריזה, תכשירים בתהליך הייצור והתכשיר הרפואי הסופי.

(ב) לא תשווק אצווה של תכשיר רפואי, אלא לאחר שניתנו אישור המחלקה ואישור הרוקח האחראי; לעניין זה, "מתן אישור" – לרבות לבדיקות מעבדה, לתנאי ייצור, לתוצרות בקרת תהליך הייצור, למסמכי הייצור, לדוחות חריגים ולהתאמת התכשיר הרפואי למפרטים המתאימים בתיק הרישום של התכשיר בפנקס המתנהל לפי סעיף 47א(א)(1) לפקודה.

(ב1) אצווה המשווקת או מיוצאת מישראל תלווה בתעודת אצווה החתומה בידי הרוקח האחראי של היצרן או היבואן.

13. (א) בעל האישור יקיים מערכת תיעוד מסמכים הכוללת את כל אלה:

תיעוד

(1) מפרטים, הרכב והוראות יצור ואריזה;

(2) פירוט שלבי של יצור ובדיקת כל אצוות יצור;

(3) נוהלי עבודה אחידים (SOP) לפעילויות היצור והבקרה בעסק;

(4) נוהלי מעקב אחר חומרי גלם ומוצרים אחרים המשמשים בתהליך הייצור;

(5) ביקורות שונות.

(ב) המסמכים יאפשרו מעקב היסטורי אחר כל אצוות הייצור, לרבות שינויים שהוכנסו, משלב הפיתוח ועד הייצור המסחרי וכן אצוות פסולות.

(ג) מסמכי הייצור יישמרו שנה לפחות לאחר תאריך תפוגת התכשיר הרפואי או חמש שנים מיום ייצור התכשיר הרפואי, לפי המאוחר מביניהם.

(ד) מסמכי תכשיר רפואי ניסיוני יישמרו חמש שנים לפחות מיום תום הניסוי הקליני האחרון שנעשה בו שימוש באצוות הייצור.

(ה) שימוש ברשומות אלקטרוניות במקום במסמכים כתובים יתאפשר רק לאחר תיקוף מערכת התיעוד ווידוא שהמידע נשמר באופן מתאים, לתקופה שלא תפחת ממשך התקופה הנדרשת בתקנות משנה (ג) ו-(ד).

(ו) מערכות חומרה ותוכנה המשמשות לרשומות האלקטרוניות יהיו מהימנות ומעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק לרשומות, ומקנות רמה סבירה של זמינות, אמינות וגיבוי המידע.

(ז) כל המסמכים יהיו בהירים, בדוקים, מעודכנים וזמינים בכל עת לביקורתו של המנהל.

14. (א) בעל האישור ישמור דוגמאות של חומרי הגלם, למעט ממסים, גזים או מים, לתקופה שלא תפחת משנתיים מתאריך השחרור של אצוות התכשיר הרפואי שחומרי הגלם שימשו בייצורו; היתה יציבות חומר הגלם, כפי שמצוין במפרט הייצור, קצרה משנתיים, תתקצר תקופת השמירה לפי העניין; הדוגמה השמורה תהיה בכמות המספיקה לשתי בדיקות מלאות.

שמירת דוגמאות

תק' תש"ע-2010

(ב) בזמן בדיקה, יטול בעל אישור וישמור דוגמאות מכל אצוות ייצור של תכשיר רפואי מוגמר, בכמות המספיקה לביצוע שתי בדיקות מעבדה מלאות (למעט בדיקת סטריליות ופירוגניות), לצורך מעקב ובקרה עתידיים.

(ג) תוצאות הבדיקות יישמרו לתקופה של 5 שנים או של שנה לאחר תאריך תפוגת השימוש של האצווה, לפי המאוחר מביניהן.

(ד) דוגמאות האצוות יישמרו בהתאם לתנאי האחסון המאושרים שנקבעו במסגרת רישום התכשיר ובמסגרת האישור, לתקופה של שנה לפחות לאחר תאריך תפוגת השימוש בתכשיר רפואי.

(ה) תוצאות הבדיקות והדוגמאות, יעמדו במשך התקופה האמורה לשמירתן כאמור, בכל עת לבדיקתו של המנהל.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1248

(א) בעל האישור ישמור דוגמאות של חומרי הגלם, למעט ממסים, גזים או מים, לתקופה שלא תפחת משנתיים ~~מתאריך הייצור של התכשיר הרפואי~~ מתאריך השחרור של אצוות התכשיר הרפואי שחומרי הגלם שימשו בייצורו; היתה יציבות חומר הגלם, כפי שמצוין במפרט הייצור, קצרה משנתיים, תתקצר תקופת השמירה לפי העניין; הדוגמה השמורה תהיה בכמות המספיקה לשתי בדיקות מלאות.

15. (א) בעל אישור או בעל רישום של תכשירים יקיים מערכת רישום וחקירה של תלונות ציבור.

תלונות והחזרה מהשוק

(ב) כל תלונה על פגם באיכות תכשיר רפואי תיחקר ותתועד על ידי המחלקה; בעל האישור ידווח למנהל או לכל גורם אחר שהמנהל יורה עליו, על כל פגם שעלול להוביל להגבלת ייצור ואספקת התכשיר הרפואי או להחזרתו מהשוק.

(ג) בעל אישור ינקוט כל פעולה המאפשרת לו לבצע מעקב אחר אצווה וכמות התכשירים שנמכרו, לצורך החזרת תכשיר רפואי פגום בהוראת המנהל או במקרה שתכשיר רפואי עלול לסכן את בריאות הציבור.

(ד) תכשיר רפואי שבעל הרישום שלו, בעל האישור או המנהל הודיע שהוא פגום, יופסק שיווקו מייד.

תק' תשע"ד-2014

(ה) בעל עסק לייצור או לייבוא של חומר גלם פעיל וכן בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומר גלם פעיל, ינקוט כל פעולה המאפשרת לו מעקב אחר אצוות חומרי גלם פעילים ששווקו, לצורך החזרתן מן השוק של אצוות פגומות במקרה שהחומרים עלולים לסכן את בריאות הציבור או לפי הוראת המנהל; הורה המנהל, בעל עסק לייצור או לייבוא של חומר גלם פעיל על הפסקת שיווק של חומר גלם פעיל, יופסק שיווקו מיד.

תק' תשע"ד-2014

(ו) נמסרה הודעה או הוראה, לפי העניין, כאמור בתקנות משנה (ד) ו-(ה) יחזיר משווק תכשיר או חומר גלם פעיל, בעל בית מסחר לתרופות או בעל עסק לייצור או לייבוא של תכשיר או חומר גלם פעיל את התכשיר או את חומר הגלם לגורם שממנו קיבלו.

תק' תשע"ד-2014

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי המנהל להורות כי תכשיר או חומר גלם פעיל שהופסק שיווקו, יוחזר על ידי משווק תכשיר או חומר גלם פעיל, בעל בית מסחר לתרופות או יצרן או יבואן של תכשיר או חומר גלם פעיל, לגורם אחר.

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1720

(ד) תכשיר רפואי שבעל הרישום שלו, בעל האישור או המנהל הודיע שהוא פגום, יופסק שיווקו מייד ~~ויוחזר לבית מסחר לתרופות, לבעל האישור או לכל מקום אחר שיורה המנהל~~.

(ה) בעל עסק לייצור או לייבוא של חומר גלם פעיל וכן בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומר גלם פעיל, ינקוט כל פעולה המאפשרת לו מעקב אחר אצוות חומרי גלם פעילים ששווקו, לצורך החזרתן מן השוק של אצוות פגומות במקרה שהחומרים עלולים לסכן את בריאות הציבור או לפי הוראת המנהל; הורה המנהל, בעל עסק לייצור או לייבוא של חומר גלם פעיל על הפסקת שיווק של חומר גלם פעיל, יופסק שיווקו מיד.

(ו) נמסרה הודעה או הוראה, לפי העניין, כאמור בתקנות משנה (ד) ו-(ה) יחזיר משווק תכשיר או חומר גלם פעיל, בעל בית מסחר לתרופות או בעל עסק לייצור או לייבוא של תכשיר או חומר גלם פעיל את התכשיר או את חומר הגלם לגורם שממנו קיבלו.

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי המנהל להורות כי תכשיר או חומר גלם פעיל שהופסק שיווקו, יוחזר על ידי משווק תכשיר או חומר גלם פעיל, בעל בית מסחר לתרופות או יצרן או יבואן של תכשיר או חומר גלם פעיל, לגורם אחר.

16. בעל אישור יבצע ביקורת פנימית תקופתית כחלק מאבטחת האיכות כדי לבדוק את יישומם של תנאי היצור הנאותים (GMP) ולנקוט פעולות מתקנות כנדרש; בעל האישור יתעד את הביקורות וכל פעולה מתקנת שננקטה בעקבותיהם.

ביקורת פנימית

17. (א) רוקח אחראי יהיה רוקח מורשה בעל ניסיון מוכח של שנתיים בעסק בעל אישור כאמור בתקנה 2, בפעילות של בדיקות איכותיות של חומרי גלם ותכשירים, בבדיקות כמותיות של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים ובבדיקות הנדרשות כדי להבטיח את איכות התכשיר; ואולם לרוקח בעל תואר שני בתחום המדעים נדרש ניסיון כאמור של שישה חודשים בלבד.

רוקח אחראי

תק' תש"ע-2010

(ב) תפקידיו העיקריים של הרוקח האחראי הם כמפורט להלן:

תק' תש"ע-2010

(1) להבטיח שכל אצווה של תכשיר רפואי המשוחררת לשיווק, תיוצר ותיבדק לפי התנאים בפקודה ובתקנות התכשירים ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר הרפואי;

(2) לאשר את מסמכי שחרור האצוות, לרכז את כל האישורים בנפרד ולשמור אותם תחת אחריותו; מקבץ האישורים האמור יהיה מעודכן בכל עת ויישמר חמש שנים לפחות; הרוקח האחראי יעמיד את קובץ האישורים האמור לעיונו של המנהל בכל עת;

(3) רוקח אחראי, בעסק שנתן לו אישור, ישחרר כל אצווה של תכשיר רפואי המיובא לישראל, רק לאחר שבוצעה לאצווה בדיקת מעבדה הכוללת בדיקה איכותית מלאה, בדיקה כמותית שתכלול לפחות בדיקה של החומר הפעיל ובדיקות נוספות הנדרשות להבטחת איכות התכשיר בהתאם לתנאי הרישום; הרוקח האחראי יהיה פטור מביצוע בדיקת מעבדה בישראל, אם התקיים אחד מאלה:

(א) התכשיר מיובא ממדינה שלישראל יש עמה הסכם הכרה הדדית;

(ב) התכשיר מיובא ממדינה שהמנהל הכיר בה, כמדינה המקיימת תנאי ייצור נאותים שהם שווי ערך לתנאי הייצור הנאותים המתקיימים בישראל, והאצווה המיובאת אושרה לשיווק ונבדקה בבדיקת מעבדה כאמור באותה מדינה;

(4) רוקח אחראי בעסק אשר לו אישור יצרן או יבואן העוסק בייצור או בייבוא של תכשירים ניסיוניים החל משלב שלישי (PHASA III) בהתאם לתקנה 18 –

(א) יבטיח שכל אצווה של תכשיר ניסיוני המשוחרר למתן לבני אדם תיוצר ותיבדק לפי פרוטוקול הניסוי הקליני, לפי עקרונות תנאי ייצור נאותים ולפי הוראות תקנות אלה;

(ב) הרוקח האחראי יאשר את מסמכי שחרור האצוות, ירכז את כל האישורים בנפרד וישמור אותם תחת אחריותו; מקבץ האישורים האמור יהיה מעודכן בכל עת ויישמר למשך חמש שנים לפחות; הרוקח האחראי יעמיד את מקבץ האישורים האמור לעיוני של המנהל בכל עת.

(ג) ראה המנהל שהרוקח האחראי עושה אחת מאלה:

(1) פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה;

(2) התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע;

(3) גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו;

(4) הורשע בעבירה שמחמת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אינו מתאים, לדעת המנהל, לעבודה רוקחית.

רשאי הוא לאסור על בעל האישור להעסיקו בתפקידו בעסק.

(ד) המנהל לא ייתן הוראה כאמור בתקנת משנה (ג) אלא לאחר שנתן לבעל האישור או לרוקח האחראי, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתת הוראה כאמור לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור או לרוקח האחראי, לפי העניין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1248

**החלפת תקנות משנה 17(א), 17(ב)**

הנוסח הקודם:

~~(א) הרוקח האחראי יהיה רוקח מורשה בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתעשיית התרופות בתחום הייצור או אבטחת האיכות.~~

~~(ב) תפקיד הרוקח האחראי הוא להבטיח שכל אצווה של תכשיר רפואי המשוחרר לשיווק, תיוצר ותיבדק לפי התנאים בפקודה ובתקנות התכשירים ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר הרפואי.~~

17א. (א) בעסק העוסק בייצור של גזים רפואיים יהא איש המקצוע האחראי בעל תואר ראשון במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בכימיה או בהנדסה כימית או רוקח כאמור בתקנה 17(א).

איש מקצוע אחראי בעסק לייצור גזים רפואיים

תק' תש"ע-2010

(ב) תקנות 5(ב)(5) ו-(6), 9(ה), 12(ב) ו-17(ב), (ג), ו-(ד) יחולו בשינויים המחויבים על איש המקצוע האחראי במפעל כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1249

**הוספת תקנה 17א**

18. (א) הוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחויבים על תכשיר ניסיוני, בהתאמה להתקדמות שלבי הפיתוח והניסוי הקליני שמיועד לו התכשיר הניסיוני; השלבים המהותיים בפיתוח התכשיר הניסיוני, כגון שלב הסטריליזציה, יעברו תיקוף; כל שלבי הפיתוח והייצור של התכשיר הניסיוני יתועדו במלואם; אתר ייצור תכשירים לניסויים קליניים החל בשלב שלישי (PHASE III) או ייבוא של תכשיר ניסיוני החל משלב זה חייב באישור.

תכשיר נסיוני

תק' תש"ע-2010

(ב) תכשיר ניסיוני יסומן וייארז באופן אשר יבטיח –

(1) בטיחותו ואיכותו;

(2) שימוש נאות של המשתתף בניסוי;

(3) זיהויו וזיהוי הניסוי ששייך אליו התכשיר הניסיוני.

(ג) בעל האישור יקים במשותף עם יוזם הניסוי מערך איסוף נתונים על אודות השימוש בתכשיר הניסיוני, לרבות תלונות, תופעות לוואי או פגמים ותקלות, וידווח למנהל על כל מידע כאמור הקשור לייצורו של התכשיר הניסיוני ולשימוש בו.

מיום 1.1.2012

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1249

(א) הוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחויבים על תכשיר ניסיוני, בהתאמה להתקדמות שלבי הפיתוח והניסוי הקליני שמיועד לו התכשיר הניסיוני; השלבים המהותיים בפיתוח התכשיר הניסיוני, כגון שלב הסטריליזציה, יעברו תיקוף; כל שלבי הפיתוח והייצור של התכשיר הניסיוני יתועדו במלואם; אתר ייצור תכשירים לניסויים קליניים החל בשלב שלישי (PHASE III)~~, חייב באישור~~ או ייבוא של תכשיר ניסיוני החל משלב זה חייב באישור.

18א. (א) לא ייצר אדם חומרי גלם פעילים לתכשירים אלא בעסק שמתקיימות בו דרישות תנאי ייצור נאותים לחומרי גלם פעילים.

ייצור, אחסון והובלה של חומרי גלם פעילים לתכשירים

תק' תשע"ד-2014

(ב) על עסק כאמור בתקנת משנה (א), יחולו בשינויים המחויבים, ההוראות המפורטות בתקנות 6(א), (ב), (ד) ו-(ה), 7(ב), 8, 9(א), (ב), (ד), ו-(ו), 10, 11, 12(א) ו-(ג) עד (ט), 13, 14(א), (ב), (ג) ו-(ה), 15(א), (ב) ו-(ג), 16, 18 ו-20.

(ג) בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או הובלה של חומרי גלם פעילים יעמוד בדרישות תנאי הפצה נאותים.

(ד) בעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים, וכן בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או הובלה של חומרי גלם פעילים, יודיע למנהל, שישים ימים לפני תחילת פעילותו, על כוונתו לעסוק בפעילויות כאמור.

(ה) בעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים או בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או הובלה של חומרי גלם פעילים, יודיע למנהל, אחת לשנה, על שינויים שנעשו בפרטים שפורטו בהודעה לפי תקנת משנה (ד); ואולם על כל שינוי העלול להשפיע על בטיחות ואיכות חומר הגלם הפעיל, יודיע למנהל מיידית.

(ו) בהודעה כאמור בתקנות משנה (ד) ו-(ה) יפורטו שמו של העסק או בית המסחר לתרופות, כתובתו, חומרי הגלם הפעילים המיוצרים או המאוחסנים או המובלים בו ופרטים הנוגעים לתשתית המבנית של העסק או בית המסחר לתרופות, ולציוד המצוי בו, או לשינויים הפרטים כאמור לפי העניין; המנהל יפרסם הודעה לדוגמה באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1721

**הוספת תקנה 18א**

18ב. (א) המנהל יערוך ביקורת תקופתית בעסק לייצור חומרי גלם פעילים או בבית מסחר לתרופות המאחסן או מוביל חומרי גלם פעילים לצורך בדיקת עמידתו בהוראות תקנה 18א(א) עד (ג) בהתאם לתכנית ביצוע ביקורות על פי סדרי עדיפויות וניהול סיכונים אחת לשלוש שנים לפחות.

ביקורת המנהל העסק לייצור חומרי גלם פעילים ובבית מסחר לתרופות המאחסן חומרים כאמור, ומתן תעודת GMP

תק' תשע"ד-2014

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי עסק של ייצור חומרי גלם פעילים, וכן לגבי בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם פעילים, שהחל לפעול לראשונה ומסר הודעה לפי תקנה 18א(ד), המנהל יערוך ביקורת בתוך שישים ימים לכל היותר מיום מתן ההודעה לפי התקנה האמורה.

(ג) ערך המנהל ביקורת בעסק לייצור חומרי גלם פעילים או בבית מסחר לתרופות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), ייתן לבעל העסק או לבית המסחר לתרופות תעודת GMP או תעודת GDP לחומרי גלם, לפי העניין, אם ראה כי בעסק או בבית המסחר לתרופות כאמור מתקיימות כל דרישות תקנות אלה.

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1721

**הוספת תקנה 18ב**

19. (בוטלה).

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1249

**ביטול תקנה 19**

הנוסח הקודם:

~~בית מסחר לתרופות~~

~~19. תקנות אלה יחולו בשינויים המחויבים לפי נוהל שייכתב, על בית מסחר לתרופות, לפי סוג הפעילות הנעשית בו כגון אריזה מחדש ותיווי, וכן לפי סוג התכשירים שהוא משווק.~~

20. בעל אישור יוודא כי העסק עומד בכללים של תנאי הפצה נאותים (GDP).

תנאי הפצה נאותים

21. לשם פיקוח על ביצוע הוראות תקנות אלה רשאי המנהל –

סמכויות פיקוח

(1) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שמיוצרים, מוחזקים או מוצעים בו למכירה חומרי גלם או תכשירים, כדי לבדוק אותם ואת תהליכי ייצורם ואם קוימו הוראות תקנות אלה; ואולם לא ייכנס המנהל למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(2) לדרוש מאדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים הנוגעים לחומרי הגלם ולתכשירים;

(3) ליטול דוגמאות של חומרי הגלם והתכשירים בכמות מספקת לביצוע בדיקות שונות, ולנהוג בהן בכל דרך; הדוגמאות יימסרו למנהל בלא תשלום;

(4) לתפוס את חומרי הגלם והתכשירים, לאסור ייצורם ומכירתם ואם התעורר חשש כי הם מזיקים או עלולים להזיק לבריאות הציבור, להשמידם;

(5) לבצע בקרה או ביקורת פתע בעסק.

22. לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים שמייצרים בהם תכשירים או שמייצרים, שמאחסנים או שמובילים בהם חומרי גלם, לא יפריע ולא יעכב כניסת המנהל כאמור, בעצמו או על ידי אחר, ולא יימנע מלהציג, לפי דרישה, את כל מלאי התכשירים, חומרי הגלם ודוגמאות שבהחזקתו או בשליטתו ואת הרשומות והפנקסים שעליו להחזיק ומסמכים אחרים שדרש המנהל, הנוגעים לעסקאותיו בחומרי גלם ותכשירים.

איסור הפרעה

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1722

22. לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים שמייצרים בהם תכשירים או שמייצרים, שמאחסנים או שמובילים בהם חומרי גלם, לא יפריע ולא יעכב כניסת המנהל כאמור, בעצמו או על ידי אחר, ולא יימנע מלהציג, לפי דרישה, את כל מלאי התכשירים, חומרי הגלם ודוגמאות שבהחזקתו או בשליטתו ואת הרשומות והפנקסים שעליו להחזיק ומסמכים אחרים שדרש המנהל, הנוגעים לעסקאותיו בחומרי גלם ותכשירים.

23. (א) ראה המנהל שעסק פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה או בניגוד לתנאי האישור שלו, רשאי הוא לאסור ייצור או מכירה של התכשירים או ייצור, אחסון או הובלה של חומרי הגלם, לתופסם ולהשמידם במידת הצורך, וכן רשאי הוא לבטל את האישור, להשהותו או שלא לחדשו.

ביטול אישור

תק' תש"ע-2010

תק' תשע"ד-2014

(ב) המנהל יעדכן את רשימת היצרנים והיבואנים המורשים שהוא מפרסם כאמור בתקנות 3(ד) ו-5א(ג), על ביטול אישור, השהייתו, אי-חידושו או על הטלת איסור על ייצור, אחסון, או הובלה של חומרי גלם פעילים כאמור בתקנת משנה (א), וכן יציין בה כי החברה אינה ממלאת אחר תנאי ייצור נאותים.

תק' תש"ע-2010

תק' תשע"ד-2014

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1249

23. (א) ראה המנהל שעסק פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה או בניגוד לתנאי האישור שלו, רשאי הוא לאסור ייצור או מכירה של התכשירים, לתופסם ולהשמידם במידת הצורך, וכן רשאי הוא לבטל את האישור, להשהותו או שלא לחדשו.

(ב) המנהל יעדכן את רשימת היצרנים והיבואנים המורשים שהוא מפרסם כאמור בתקנה 3(ד), על ביטול אישור, השהייתו או אי-חידושו כאמור בתקנת משנה (א), וכן יציין בה כי החברה אינה ממלאת אחר תנאי ייצור נאותים.

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1722

23. (א) ראה המנהל שעסק פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה או בניגוד לתנאי האישור שלו, רשאי הוא לאסור ייצור או מכירה של התכשירים או ייצור, אחסון או הובלה של חומרי הגלם, לתופסם ולהשמידם במידת הצורך, וכן רשאי הוא לבטל את האישור, להשהותו או שלא לחדשו.

(ב) המנהל יעדכן את רשימת היצרנים והיבואנים המורשים שהוא מפרסם כאמור ~~בתקנה 3(ד)~~ בתקנות 3(ד) ו-5א(ג), על ביטול אישור, השהייתו ~~או אי-חידושו~~ אי-חידושו או על הטלת איסור על ייצור, אחסון, או הובלה של חומרי גלם פעילים כאמור בתקנת משנה (א), וכן יציין בה כי החברה אינה ממלאת אחר תנאי ייצור נאותים.

24. המנהל לא יתפוס או ישמיד חומר גלם או תכשיר רפואי או ייתן הוראה כאמור בתקנות 21 ו-23, אלא לאחר שנתן לבעל האישור, לבעל הרישום, לבעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים או לבית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם פעילים, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתתה לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור, לבעל הרישום, לבעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים או לבית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם פעילים, לפי העניין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

סמכות המנהל

תק' תשע"ד-2014

מיום 30.10.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1722

24. המנהל לא יתפוס או ישמיד חומר גלם או תכשיר רפואי או ייתן הוראה כאמור בתקנות 21 ו-23, אלא לאחר ~~שנתן לבעל האישור או בעל הרישום~~ שנתן לבעל האישור, לבעל הרישום, לבעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים או לבית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם פעילים, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתתה לאלתר, ובלבד ~~שייתן לבעל האישור או לבעל הרישום~~ שייתן לבעל האישור, לבעל הרישום, לבעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים או לבית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם פעילים, לפי העניין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

25. (א) הרואה את עצמו נפגע מהחלטה על פי תקנות אלה רשאי, בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה בכתב, להשיג עליה לפני המנהל לפי נוהל שייכתב.

השגה על החלטת המנהל

(ב) ההשגה תוגש בכתב, ויהיה ניתן לצרף לה חוות דעת ומסמכים התומכים בטענות המועלות בה.

(ג) המנהל ייתן את החלטתו המנומקת בכתב, בתוך שלושים ימים מיום שקיבל את הודעת ההשגה או בתוך שלושים ימים מיום השמעת טענות המשיג, לפי המאוחר.

(ד) לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או מקצתה בלי שניתנה למשיג הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו, אם ביקש זאת המשיג בהודעת ההשגה.

26. הגיע לידיעת המנהל מידע על אודות אירוע אשר הוא סבור כי ידיעה על אודותיו חשובה, רשאי הוא לדרוש כי יוגש לו דוח מיידי עליו או בתוך פרק זמן שיקבע.

דיווח על אירוע

27. בעד מתן שירות מהשירותים המפורטים להלן תשולם האגרה הקבועה בפרט 1א בתוספת השנייה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989:

אגרות

תק' תשע"ב-2012

(1) בקשה לקבלת אישור או חידושו;

(2) בקשה לקבלת העתק תעודת GMP;

(3) יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP, או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת פתע בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו.

מיום 1.8.2012

**תק' תשע"ב-2012**

[ק"ת תשע"ב מס' 7149](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7149.pdf) מיום 1.8.2012 עמ' 1552

**החלפת תקנה 27**

הנוסח הקודם:

~~אגרות~~

~~27. (א) בעד מתן שירות מן השירותים המנויים בטור א' בתוספת תשולם האגרה הקבועה בטור ב' לצדו.~~

~~(ב) סכומי האגרה האמורים ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.~~

~~(ג) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.~~

~~(ד) בתקנה זו –~~

~~"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;~~

~~"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;~~

~~"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן.~~

28. תקנות אלה לא יחולו –

סייג לתחולה

(1) על רקיחה למטופל שמבצע רוקח בבית חולים לפי מרשם של רופא, רופא שיניים או רופא וטרינר;

(2) על ייצור במעבדה רפואית או במוסד אקדמי לצורך לימוד, מחקר או אנליזה, או ייצור לצורכי מחקר ופיתוח של תכשיר רפואי, ובלבד שתוצריו אינם מיועדים לנטילה על ידי בני אדם;

(3) על פעולתו כדין של בית מרקחת;

(4) בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע להסכמתו, על ייצור תכשיר רפואי לשעת חירום לצורך הגנת הציבור מפני התקפה כימית, ביולוגית או גרעינית או תכשיר להגנה מפני מחלה אפידמית שהכריז עליה שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940;

(5) על תכשיר המיוצר או המיובא בהתאם לתקנה 29(א) לתקנות התכשירים למעט ייבוא של תכשירים ניסיוניים החל משלב שלישי (PHASA III) בהתאם לתקנה 29(א)(5) וייבוא של תכשירים בהתאם לתקנה 29(א)(10) לתקנות האמורות.

תק' תש"ע-2010

מיום 2.4.2011

**תק' תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1250

**הוספת פסקה 28(5)**

29. סמכות לפי תקנות אלה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפיהן אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.

שמירת דינים

30. תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

תחילה

31. יצרן או בעל רישום שערב תחילתן של תקנות אלה יש לו אישור תנאי ייצור נאותים יראו כמי שיש לו אישור לפי תקנות אלה עד תום תקופת האישור.

הוראות מעבר

**תוספת**

תק' תשע"ב-2012

(בוטלה)

מיום 1.8.2012

**תק' תשע"ב-2012**

[ק"ת תשע"ב מס' 7149](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7149.pdf) מיום 1.8.2012 עמ' 1552

**ביטול התוספת**

הנוסח הקודם:

~~תוספת~~

~~(תקנה 27)~~

~~אגרות~~

~~טור א' טור ב'~~

~~השירות בשקלים חדשים~~

~~בעד –~~

~~(1) בקשה לקבלת אישור 35,000~~

~~(2) בקשה לקבלת העתק תעודת GMP 180~~

ז' באלול התשס"ח (7 בספטמבר 2008) יעקב בן יזרי

שר הבריאות

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"ט מס' 6716](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6716.pdf) מיום 6.10.2008 עמ' 17.

   [תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6899](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6899.pdf) מיום 21.6.2010 עמ' 1246 – תק' תש"ע-2010; ר' תקנות 19, 20 לענין תחילה והוראת מעבר (תוקנו [ק"ת תשע"ב: מס' 7065](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7065.pdf) מיום 28.12.2011 עמ' 436 – תק' (תיקון) תשע"ב-2011. [מס' 7126](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7126.pdf) מיום 10.6.2012 עמ' 1219 – תק' (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012).

   [ק"ת תשע"ב מס' 7149](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7149.pdf) מיום 1.8.2012 עמ' 1551 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.8.2012.

   [ק"ת תשע"ד מס' 7417](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7417.pdf) מיום 31.8.2014 עמ' 1719 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן שישים ימים מיום פרסומן ור' תקנה 10 לענין הוראת מעבר.

   10. בעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים לתכשירים, וכן בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או בהובלה של חומרי גלם פעילים, שפעלו ערב יום התחילה, יעבירו הודעה למנהל כאמור בתקנה 18א(ד) ו-(ו) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, שישים ימים מיום התחילה. [↑](#footnote-ref-1)