תקנות מקורות אנרגיה (סימון אנרגטי בתנורי חימום חשמליים), תשנ"ג-1993

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | הגדרות | סעיף 1 |
| [Go](#h2) | חובת סימון אנרגטי | סעיף 2 |
| [Go](#h3) | ביקורת | סעיף 3 |
| [Go](#h4) | ביטול | סעיף 4 |
| [Go](#h5) | תחילה | סעיף 5 |
| [Go](#h6) | תוספת |

תקנות מקורות אנרגיה (סימון אנרגטי בתנורי חימום חשמליים), תשנ"ג-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"תנור חשמלי" – מכשיר המופעל בחשמל המיועד לחמם חלל של מבנה;

"המנהל" – (נמחקה)

"תווית" – תווית סימון אנרגטי לפי תקן ישראלי ת"י 1135, שהופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי;

"דרגת חום מזערית" – 500 ואט או פחות;

"קוצב זמן" – התקן המכבה את התנור אחרי זמן קצוב מראש.

2. לא ייצר אדם תנור חשמלי, לא ימכרו ולא ייבאו אלא אם כן הודבקה עליו, במקום בולט לעין, תווית בצורה המופיעה בתוספת ובה פרטים אלה: סוג התנור החשמלי (מסיע חום, מפזר חום, מקרן חום, אוגר חום וכיוצא באלה), פירוט כל אחת מדרגות החום בהספק בוואטים ובקילוקלוריות לשעה וסימון שמש לענין קיומו של כל אחד מהיתרונות האנרגטיים: מאוורר, תרמוסטט, דרגת חום מזערית, קוצב זמן.

חובת סימון אנרגטי

3. הממונה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למקום שבו מייצרים, מייבאים או מוכרים תנורים חשמליים כדי לוודא קיומן של תקנות אלה.

ביקורת

4. תקנות רשות לאומית לאנרגיה (סימון אנרגטי לתנורי חימום חשמליים), התשמ"ה-1984 – בטלות.

ביטול

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

**תוספת**

(תקנה 2)

[סעיף זה מכיל טבלה או תמונה - לחצו לצפיה](https://www.nevo.co.il/laws/#/63fbc9ead428a41a50e978f6/clause/63fbccd3d428a41a50e97932)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משה שחל  שר האנרגיה והתשתית |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |